ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 ок тяб ря 2010 г. № 145

Обустановлении перечня средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, и о признании утратившим силу постановления Министерства труда Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г. № 65 

На основании абзаца девятого подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 1172 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» и под пункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г. № 65 «Об утверждении типового перечня средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 46, 8/3386). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Министр
М.А.Щеткина
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Приложение 

к постановлению 

Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

15.10.2010 № 145 

ПЕРЕЧЕНЬ 

средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда

Класс средств ин ди ви ду аль ной

за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
№ 
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

п/п 
ст ва за щи ты ра бо таю щих.

Об щие тре бо ва ния

и клас си фи ка ция»


Об ласть при ме не ния

(вред ные и (или) опас ные про из вод -
Клас си фи ка ция

Наименование средств 
ственные факторы, воздействие ко-
(маркировка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты 
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -ин ди ви ду аль ной за щи ты

ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -
по за щит ным свой ст вам

ви ду аль ной за щи ты)

1
Костюмы изолирующие 
Костюмы изолирующие,

комплекты защитные ава-

рийные ,  изолирующие

комплекты, изолирующие

пневмокостюмы, гидро-

комбинезоны, скафандры


Применяются в экстремаль-

ных,  аварийных  условиях при необходимости изоляции ра бот ни ка от воз дей ст вия: 
повышенного содержания ра-
диоактивных веществ в воз-
духе рабочей зоны

повышенных или понижен-
ных температур воздуха рабо-
чей зоны

химических факторов 
биологических факторов 

2
Средства защиты органов
Промышленные противо-
Вред ные ве ще ст ва в воз ду хе

ды ха ния
газы, респираторы, само-
рабочей зоны: пары, газы, аэ ро-

спа са те ли
зо ли, пыль1

3
Одежда  специальная  за-
Одежда специальная для
Проколы, порезы
Мп2

щитная
защиты от механических

воз дей ст вий

Одежда специальная для

за щи ты от вред ных био ло -
ги че ских фак то ров


Мик ро ор га низ мы

На се ко мые


Бм2 
Бн2 

Одежда специальная для
Повышенные температуры,

защиты от повышенных
обу слов лен ные:

температур
тепловым излучением
Ти2

открытым пламенем
То2

контактом с нагретыми по-

верх но стя ми:

от 40 до 100 °C
Тп 1002

от 100 до 400 °C
Тп 4002

свы ше 400 °C
Тв2

ис кра ми, брыз га ми рас плав -
Тр2

ленного металла, окалины

Одежда специальная для
Пониженные  температуры
Тн2

защиты от пониженных
воздуха

температур
Пониженные  температуры
Тнв2

воз ду ха и вет ра

Одежда специальная для

за щи ты от ра дио ак тив ных загрязнений и рентгенов-
ских излучений


Радиоактивные загрязнения Рентгеновские излучения


Рз2 
Ри2

Одежда специальная для

защиты от электрического 
тока, электромагнитных 
полей


Электростатические заряды,

поля

Элек три че ские поля

Электромагнитные поля


Эс2

Эп2 
Эм2

Одежда специальная для

защиты от  нетоксичной 
пыли


Пыль стек ло во лок на, ас бе ста Мелкодисперсная пыль


Пс2 
Пм2

Одежда специальная для

за щи ты от воды и рас тво-
ров не ток сич ных ве ществ


Водонепроницаемая

Водоупорная

Растворы  поверхностно-ак-
тив ных ве ществ


Вн2

Ву2 
Вп2

Одежда специальная для

за щи ты от ток сич ных ве -
ществ


Твердые токсичные вещества

Жидкие токсичные вещества 
Аэрозоли токсичных веществ


Ят2

Яж2 
Яа2 

Оде ж да спе ци аль ная для за -
Кислоты концентраций  (по

щи ты от рас тво ров ки слот
серной кислоте):

свы ше 80 %
Кк2
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Продолжение табл.

Класс средств ин ди ви ду аль ной

за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
№ 
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

п/п 
ст ва за щи ты ра бо таю щих.

Об щие тре бо ва ния

и клас си фи ка ция»




Об ласть при ме не ния

(вред ные и (или) опас ные про из вод -
Клас си фи ка ция

Наименование средств 
ственные факторы, воздействие ко-
(маркировка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты 
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -ин ди ви ду аль ной за щи ты

ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -
по за щит ным свой ст вам

ви ду аль ной за щи ты) 

от 50 до 80 %
К802

от 20 до 50 %
К502

до 20 %
К202

Одежда специальная для защиты от щелочей


Рас пла вы ще ло чей 
Щр2

Растворы щелочей концен-

трацией  (по гидроокиси на-

трия):

свы ше 20 %
Щ502 

до 20 %
Щ202

Одежда специальная для

защиты от нефти, нефте-
продуктов, масел и жиров


Сы рая нефть

Про дук ты лег кой фрак ции

Нефтяные масла и продукт тя же лых фрак ций


Нс2

Нл2 
Нм2

Одежда специальная для

защиты от органических 
рас тво ри те лей, в том чис -
ле ла ков и кра сок на их ос -
нове


Ароматические вещества 
О2 

Одежда специальная сиг-
Предотвращение     наезда
Со2

нальная повышенной ви-
транспортных средств

димости

4
Сред ст ва за щи ты ног


Обувь спе ци аль ная для за -

щиты  от  механических воз дей ст вий


Проколы, порезы

Истирание

Виб ра ция


Мп2

Ми2 
Ма2 

Удары в носочной части энер-

гией:

200 Дж
Мун 2002

100 Дж
Мун 1002

50 Дж
Мун 502

25 Дж
Мун 252

15 Дж
Мун 152

5 Дж
Мун 52

Уда ры в тыль ной час ти энер-
Мут 32

ги ей 3 Дж 

Удары в лодыжке энергией
Мул 22

2 Дж 

Удары  в  подъемной  части
Муп 152

энергией 15 Дж

Удары в берцовой части энер-
Муб 12

ги ей 1 Дж

Обувь спе ци аль ная для за -
Скольжение по:

щиты от скольжения
зажиренным поверхностям
Сж2

обледенелым поверхностям
Сл2

мокрым, загрязненным и дру-
См2

гим поверхностям

Обувь спе ци аль ная для за -
Повышенные температуры,

щиты от повышенных тем-
обу слов лен ные:

ператур
тепловым излучением
Ти2

открытым пламенем
То2

контактом с нагретыми по-
Тп2

верх но стя ми свы ше 45 °C

ис кра ми, брыз га ми рас плав -
Тр2

ленного металла, окалины

Обувь спе ци аль ная для за -

щиты от пониженных тем-
ператур


Температуры до -20 °C

Температуры до -30 °C

Температуры до -40 °C


Тн 202

Тн 302 
Тн 402 

Обувь спе ци аль ная для за -
Радиоактивные загрязнения
Рз2

щиты от радиоактивных загрязнений 
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Продолжение табл.

Класс средств ин ди ви ду аль ной

за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
№ 
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

п/п 
ст ва за щи ты ра бо таю щих.

Об щие тре бо ва ния

и клас си фи ка ция»




Об ласть при ме не ния

(вред ные и (или) опас ные про из вод -
Клас си фи ка ция

Наименование средств 
ственные факторы, воздействие ко-
(маркировка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты 
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -ин ди ви ду аль ной за щи ты

ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -
по за щит ным свой ст вам

ви ду аль ной за щи ты)

Обувь спе ци аль ная для за -

щиты от электрического 
тока, элек тро ста ти че ских 
зарядов и полей, электри-
ческих и электромагнит-


Элек три че ский ток на пря же -

нием:

до 1000 В

свы ше 1000 В




Эн2 
Эв2 

ных по лей
Элек три че ские поля
Эп2

Элек тро ста ти че ские за ря ды и
Эс2

поля

Электромагнитные поля
Эм2

Обувь спе ци аль ная для за -

щиты  от  нетоксичной 
пыли


Пыль стек ло во лок на, ас бе ста Взрывоопасная пыль


Пс2 
Пв2

Обувь спе ци аль ная для за -

щиты  от  токсичных  ве-
ществ


Твердые токсичные вещества 
Жидкие токсичные вещества


Ят2 
Яж2 

Обувь спе ци аль ная для за -
Вода, растворы нетоксичных
В2

щи ты от воды и рас тво ров
веществ

нетоксичных веществ

Обувь спе ци аль ная для за -
Кислоты концентраций  (по

щи ты от рас тво ров ки слот
серной кислоте):

свы ше 80 %
Кк2

от 50 до 80 %
К 802

от 20 до 50 %
К 502

до 20 %
К 202

Обувь спе ци аль ная для за -
Рас пла вы ще ло чей
Щр2

щиты от щелочей
Рас тво ры ще ло чей кон цен тра -

ци ей (по гид ро оки си на трия):

свы ше 20 %
Щ 502

до 20 %
Щ 202

Обувь спе ци аль ная для за -

щиты  от  органических 
рас тво ри те лей, в том чис -
ле ла ков и кра сок на их ос -
нове


Ароматические вещества

Неароматические вещества


Оа2 
Он2

Обувь спе ци аль ная для за -

щиты от нефти, нефтепро-
дук тов, ма сел и жи ров


Сы рая нефть

Нефтяные масла и продукты тя же лых фрак ций


Нс2 
Нм2 

Твердые нефтепродукты
Нт2

Обувь спе ци аль ная для за -

щи ты от вред ных био ло ги -
че ских фак то ров


Мик ро ор га низ мы

На се ко мые


Бм2 
Бн2

5
Сред ст ва за щи ты рук


Средства защиты рук от

механических воздейст-
вий


Проколы, порезы

Истирание

Виб ра ция


Мп2

Ми2 
Ма2 

Средства защиты рук от
Тепловое излучение
Ти2

повышенных температур
От кры тое пла мя
То2

Контакт с нагретыми поверх-

ностями:

от 40 до 100 °C
Тп 1002

от 100 до 400 °C
Тп 4002

свы ше 400 °C
Тв2

ис кра ми, брыз га ми рас плав -
Тр2

ленного металла, окалины

Средства защиты рук от
Пониженные  температуры
Тн2

пониженных температур
воздуха

Контакт с охлажденными по-
Тхп2

верх но стя ми

Средства защиты рук от

радиоактивных загрязне-
ний и рентгеновских излу-
чений


Радиоактивные загрязнения Рентгеновские излучения


Рз2 
Ри2 
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Продолжение табл.

Класс средств ин ди ви ду аль ной

за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
№ 
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

п/п 
ст ва за щи ты ра бо таю щих.

Об щие тре бо ва ния

и клас си фи ка ция»




Об ласть при ме не ния

(вред ные и (или) опас ные про из вод -
Клас си фи ка ция

Наименование средств 
ственные факторы, воздействие ко-
(маркировка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты 
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -ин ди ви ду аль ной за щи ты

ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -
по за щит ным свой ст вам

ви ду аль ной за щи ты)

Средства защиты рук от

электрического    тока, 
электростатических заря-
дов и по лей, элек три че-
ских и электромагнитных


Элек три че ский ток на пря же -

нием:

до 1000 В

свы ше 1000 В




Эн2 
Эв2 

полей
Элек тро ста ти че ские за ря ды и
Эс2

поля

Элек три че ские поля
Эп2

Электромагнитные поля
Эм2

Средства защиты рук от
Пыль стек ло во лок на, ас бе ста
Пс2

нетоксичной пыли
Мелкодисперсная пыль
Пм2

Крупнодисперсная пыль
Пк2

Средства защиты рук от
Твердые токсичные вещества
Ят2

ток сич ных ве ществ
Жидкие токсичные вещества
Яж2

Газообразные токсичные ве-
Яг2

ще ст ва

Средства защиты рук от

воды и рас тво ров не ток-
сичных веществ


Водонепроницаемые

Водоупорные


Вн2 
Ву2 

Средства защиты рук от
Кислоты концентраций  (по

рас тво ров ки слот
серной кислоте):

свы ше 80 %
Кк2

от 50 до 80 %
К 802

от 20 до 50 %
К 502

до 20 %
К 202

Средства защиты рук от щелочей


Рас пла вы ще ло чей 
Щр2

Растворы щелочей концен-

трацией  (по гидроокиси на-

трия):

свы ше 20 %
Щ 502 

до 20 %
Щ 202

Средства защиты рук от

ор га ни че ских рас тво ри те -
лей, в том чис ле ла ков и кра сок на их ос но ве


Ароматические вещества

Неароматические вещества

Хло ри ро ван ные уг ле во до ро ды


Оа2

Он2 
Ох2

Средства защиты рук от

нефти, нефтепродуктов, ма сел и жи ров


Сы рая нефть

Нефтяные масла и продукты тя же лых фрак ций


Нс2 
Нм2 

Твердые нефтепродукты
Нт2

Средства защиты рук от

вредных  биологических фак то ров


Мик ро ор га низ мы

На се ко мые


Бм2 
Бн2

6
Сред ст ва за щи ты го ло вы 
Защитные каски


Механические воздействия

Механические воздействия в сочетании с тепловыми

Механические воздействия в сочетании  с  химическими фак то ра ми 

7
Сред ст ва за щи ты глаз
Открытые     защитные
О3

очки: 

с бес цвет ным стек лом 
Воздействие спереди и с боков 

твер дых час тиц 

со све то фильт ром
Спереди и с боков слепящая

яркость света, ультрафиоле-
товое, инфракрасное излуче-
ния и сочетания излучений 
указанных видов с воздейст-
ви ем твер дых час тиц 

Открытые  откидные  за-
ОО3

щитные очки: 

с бес цвет ным стек лом 
Воздействие спереди и с боков 

твер дых час тиц 
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Продолжение табл.

Класс средств ин ди ви ду аль ной

за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
№ 
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

п/п 
ст ва за щи ты ра бо таю щих.

Об щие тре бо ва ния

и клас си фи ка ция»




Об ласть при ме не ния

(вред ные и (или) опас ные про из вод -
Клас си фи ка ция

Наименование средств 
ственные факторы, воздействие ко-
(маркировка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты 
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -ин ди ви ду аль ной за щи ты

ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -
по за щит ным свой ст вам

ви ду аль ной за щи ты) 

со све то фильт ром
Спереди и с боков слепящая

яркость света, ультрафиоле-
товое, инфракрасное излуче-
ния и сочетания излучений 
указанных видов с воздейст-
ви ем твер дых час тиц

За кры тые за щит ные очки

с прямой вентиляцией: 
с бес цвет ным стек лом


ЗП3

Воздействие спереди и с бо-

ков, свер ху и сни зу твер дых

частиц 

со све то фильт ром
Спе ре ди и с бо ков, свер ху и

сни зу сле пя щая яр кость све -
та, ульт ра фио ле то вое, ин фра -
красное излучения и сочета-
ния излучений указанных ви-
дов с воздействием твердых 
частиц

За кры тые за щит ные очки

с непрямой вентиляцией: с бес цвет ным стек лом


ЗН3

Воздействие спереди и с бо-

ков, свер ху и сни зу брызг не-

разъедающих жидкостей и

сочетания их с воздействием

твер дых час тиц 

со све то фильт ром
Спе ре ди и с бо ков, свер ху и

сни зу сле пя щая яр кость све -
та, ульт ра фио ле то вое, ин фра -
красное излучения и сочета-
ния излучений указанных ви-
дов с воздействием брызг не-
разъедающих жидкостей и 
твер дых час тиц

Закрытые  герметичные

защитные очки:

с бесцветным химически стойким стеклом


Г3

Воздействие спереди и с бо-
ков, свер ху и сни зу разъ е даю -
щих га зов, жид ко стей и со че -

та ния их с пы лью и твер ды ми час ти ца ми

с химически стойким све-
то фильт ром


Спе ре ди и с бо ков, свер ху и

сни зу сле пя щая яр кость све -
та, ульт ра фио ле то вое, ин фра -
красное излучения и сочета-
ния излучений указанных ви-
дов с воздействием разъедаю-
щих жид ко стей и га зов 

Насадные защитные очки:
Н3

с бес цвет ным стек лом
Воздействие спереди твердых

частиц при условии работы в кор ри ги рую щих оч ках 

со све то фильт ром
Сле пя щая яр кость све та спе -

ре ди и со че та ние ее с воз действием твердых частиц при условии  работы в корригирующих очках 

Козырьковые  защитные
Сле пя щая яр кость све та и ин -
К3

очки (со светофильтром)
фракрасного излучения спе-

реди при условии работы в за-

щитном головном уборе

Защитный лорнет (со све-
Сле пя щая яр кость све та и ин -
Л3

тофильтром)
фракрасного излучения спе-

ре ди при ус ло вии крат ко вре -

менной работы

Очки защитные закрытые
Электромагнитные  излуче-

для защиты от высоких
ния в диапазонах миллимет-

электромагнитных излу-
ро вых, сан ти мет ро вых, де ци -

чений
мет ро вых и мет ро вых волн
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Продолжение табл.

Класс средств ин ди ви ду аль ной

за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
№ 
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

п/п 
ст ва за щи ты ра бо таю щих.

Об щие тре бо ва ния

и клас си фи ка ция»




Об ласть при ме не ния

(вред ные и (или) опас ные про из вод -
Клас си фи ка ция

Наименование средств 
ственные факторы, воздействие ко-
(маркировка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты 
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -ин ди ви ду аль ной за щи ты

ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -
по за щит ным свой ст вам

ви ду аль ной за щи ты)

8
Сред ст ва за щи ты лица


Щитки защитные  лице-Воз дей ст вие твер дых час тиц,

вые:
брызг жид ко стей и рас плав-

лен но го ме тал ла, искр, ульт -

рафиолетовое и инфракрас-

ное излучения, слепящая яр-

кость  света,  радиоволны

СВЧ-диапазона 

щитки с наголовным креп-
Кор пус:

лением
бесцветный прозрачный уда-
НБТ4

ростойкий

бесцветный прозрачный хи-
НБХ4

мически стойкий

све то фильт рую щий
НФ4

сет ча тый
НС4

непрозрачный
НН4

щитки с креплением на
Кор пус:

кас ке
бесцветный прозрачный уда-
КБТ4

ростойкий

бесцветный прозрачный хи-
КБХ4

мически стойкий

све то фильт рую щий
КФ4

сет ча тый
КС4

непрозрачный
КН4

щит ки с руч кой
Кор пус:

непрозрачный
РН4

све то фильт рую щий
РФ4

щитки универсальные
Кор пус не про зрач ный
УН4

9
Средства защиты органов Наушники, закрывающие

слу ха 
ушную раковину

Вкладыши, перекрываю-

щие наружный слуховой

ка нал

Шлемы,  закрывающие

часть го ло вы и уш ную ра-

ковину


Уровень  шума, превышаю-
щий санитарные нормы

10 
Сред ст ва за щи ты от па де -

ния с вы со ты


Пояса  предохранитель-Применяются для предотвра-

ные:
щения падения человека с вы-

со ты или его эва куа ции из

опасных зон (замкнутые про-

стран ст ва, тран шеи, кот ло ва -

ны и т.п.)

безлямочные 
Выполнение рабочих опера-

ций на вы со те с час тым пе ре-

мещением с одного места на

другое по конструкциям, пло-

щадкам, лестницам и т.п., ко-

гда работающие обеспечены

специальными сумками для

переноса инструмента или пе-

ренос инструмента не требу-

ется:

без амортизатора 
А5 

с амортизатором
Аа5

безлямочные со специаль-

ными приспособлениями 
для ношения инструмента 
и односторонней лямкой


То  же ,  когда  работающие

не обеспечены специальными 
сумками для переноса инст-
румента, а перенос инстру-

мента осуществляется вруч-
ную:

без амортизатора 
Б5 

с амортизатором
Ба5
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Продолжение табл.

Класс средств ин ди ви ду аль ной

за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
№ 
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

п/п 
ст ва за щи ты ра бо таю щих.

Об щие тре бо ва ния

и клас си фи ка ция»




Об ласть при ме не ния

(вред ные и (или) опас ные про из вод -
Клас си фи ка ция

Наименование средств 
ственные факторы, воздействие ко-
(маркировка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты 
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -ин ди ви ду аль ной за щи ты

ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -
по за щит ным свой ст вам

ви ду аль ной за щи ты)

лямочные с наплечными лямками


Выполнение рабочих опера-

ций на вы со те с час тым и ди-
намичным перемещением с 
од но го мес та на дру гое по го-

ризонтальной или с неболь-
шим уклоном поверхности, 
работа в колодцах, траншеях

и т.п. глу би ной до 3 м, ко гда 
может возникнуть необходи-
мость срочной эвакуации ра-

ботающего страхующими, ко-
торые находятся наверху:

без амортизатора 
В5 

с амортизатором
Ва5

лямочные с наплечными лямками


Для стра хов ки и экс трен ной 
Г5

эвакуации  человека,  рабо-
тающего в траншеях, колод-
цах,  ем ко стях  или  дру гих

замкнутых пространствах, в 
случаях отравления газом, 
воз го ра ния, взры ва. Эти поя -

са не мо гут быть ис поль зо ва-
ны как сред ст ва за щи ты от па -
дения с высоты

лямочные с наплечными и

набедренными лямками с 
расположением точки за-
крепления стропа со сторо-
ны спин ной час ти тела че -
ло ве ка


Выполнение рабочих опера-

ций, а так же при пе ре ме ще-
нии с одного рабочего места на 
другое, происходящее в ос-

новном по вертикали или по 
поверхности с наклоном к го-
ризонтальной плоскости бо-

лее 45°, причем отклонение от 
вертикальной оси не превы-
ша ет 1 м, ра бо та в ко лод цах и

т.п. глу би ной бо лее 3 м, ко гда 
может возникнуть необходи-
мость срочной эвакуации ра-

ботника на поверхность, необ-
ходимость страховки челове-
ка  в  про цес се  спус ка  или

подъема по вертикальным на-
весным лестницам или подоб-
ным уст рой ст вам в ус ло ви ях

повышенной опасности:

без амортизатора 
Д5 

с амортизатором
Да5

лямочные с наплечными и

набедренными лямками с 
расположением точки за-
крепления стропа со сторо-
ны грудного отдела тела 
человека и применяемые в 
комбинации с подъемны-
ми или спускающими уст-
ройствами и сиденьем для 
ра бо таю ще го


Выполнение рабочих опера-

ций по вер ти каль ной или с на -
кло ном бо лее  75° к го ри зон-
тальной плоскости при необ-

ходимости выполнения рабо-
ты с механизированными или 
другими инструментами в те-

чение  длительного  (более 
20 минут) пе рио да в под вес-
ной системе, при выполнении

от де лоч ных и кре пеж ных ра -
бот:

без амортизатора 
Е5 

с амортизатором
Еа5

Удлинитель стропа пояса


Соединительный  элемент,

располагаемый между опорой 
и карабином стропа пояса, 
применяется для увеличения 
рабочей зоны в процессе рабо-
ты в комбинации с безлямоч-
ны ми поя са ми ти пов А и Б 
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Окон ча ние табл.

Класс средств ин ди ви ду аль ной

за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
№ 
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

п/п 
ст ва за щи ты ра бо таю щих.

Об щие тре бо ва ния

и клас си фи ка ция»




Об ласть при ме не ния

(вред ные и (или) опас ные про из вод -
Клас си фи ка ция

Наименование средств 
ственные факторы, воздействие ко-
(маркировка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты 
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -ин ди ви ду аль ной за щи ты

ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -
по за щит ным свой ст вам

ви ду аль ной за щи ты) 

11
Средства дерматологиче-
Функ ции: за щи щать кожу че -

ские защитные
ло ве ка от воз мож но го со при кос -

но ве ния с вред ны ми и опас ны -
ми ве ще ст ва ми и про дук та ми и 
очи щать, ко гда по раз ным при-
чи нам не уда лось ее за щи тить 

Защитно-профилактиче-
Пыль
П6

ские сред ст ва
Нетоксичная пыль (стеклово-
Пн6

локно, строительные мате-

риа лы)

Токсичная пыль  (красители,
Пт6

смо лы и про чее)

Вода
В6

Рас тво ры со лей, ки слот и ще -
Кн6

лочей низких концентраций 

Смазочно -охлаждающие
Сж6

жидкости

Органические растворители
О6

(лаки, крас ки и про чее)

Нефтепродукты
Н6

Мас ла, смаз ки
Нм6

Смолы, отвердители, клей
Ск6

Повышенные или понижен-
Т6

ные температуры:

ожоги
Тв6

обморожения
Тн6

Биологические продукты
Б6

Мик ро ор га низ мы
Бм6

На се ко мые
Бн6

12
Средства  защиты  ком-
Автономные  защитные
Одновременная защита от не-

плексные
индивидуальные   ком-
сколь ких фак то ров вред но сти

плекты и подобное
или опасности7

1




Фильтрующие средства защиты органов дыхания не применяются в случаях, если: 

объемная доля кислорода в воздухе менее 18 %; 

в воз ду хе со дер жат ся ве ще ст ва, за щи та от ко то рых не пре ду смот ре на ин ст рук ци ей по экс плуа та ции; 

концентрация вредных веществ в воздухе превышает максимальное значение, предусмотренное инструкцией по эксплуатации; 

в воздухе содержатся неизвестные вредные вещества, а также низкокипящие и плохо сорбирующиеся органические вещества, такие как метан, этан, бутан, этилен, ацетилен и др. 

2  Условное обозначение (маркировка) по защитным свойствам специальной одежды, специальной обуви и средств защиты рук по ГОСТ 12.4.103-83 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Клас си фи ка ция». 

3 
Ус лов ное обо зна че ние типа оч ков по ГОСТ 12.4.013-85 «Очки за щит ные. Об щие тех ни че ские ус ло вия». 

При использовании в защитных очках двойного остекления (комбинациябесцветного стекла и светофильтра) к наименованию очков добавляют слово «двойные», а к обозначению - букву «Д». Пример: ОД - двойные открытые защитные очки. 

При использовании в защитных очках регулирующей перемычки к наименованию очков добавляют слова «с ре гу ли рую щей пе ре мыч кой», а к обо зна че нию - бу к ву «Р». При мер: ОР - от кры тые за щит ные очки с ре гу ли -
рующей перемычкой. 

4  Условное обозначение типа защитного лицевого щитка по ГОСТ 12.4.023-84* «Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля». 

Корпуса щитков могут быть с принудительной и естественной вентиляцией, с подвижным и неподвижным стеклодержателем. При этом к наименованию щитка добавляются слова «с принудительной вентиляцией» или «с подвижным стеклодержателем», а к обозначению соответственно буква «В» или «П». Примеры условного обозначения: РНП - щиток с ручкой, непрозрачным корпусом и подвижным стеклодержателем; КФВ - щиток с креплением на каске, светофильтрующим корпусом с принудительной вентиляцией. 

5 
Обо зна че ние типа пре до хра ни тель но го поя са по ГОСТ Р 50849-96 «Поя са пре до хра ни тель ные. Об щие тех ни че -

ские ус ло вия». Поя са ре гу ли ру ют ся по дли не и вы пус ка ют ся трех раз ме ров: ко рот кий - 740-1040 мм; сред ний -
940-1240 мм; длин ный - 1140-1440 мм. 

6 Мар ки ров ка за щит ных дер ма то ло ги че ских средств по ГОСТ 12.4.068-79* «Средства дерматологические защитные. Классификация. Общие технические требования». 

7  Средства защиты комплексные применяются в случаях, когда защиту работника невозможно обеспечить 

применением средств индивидуальной защиты одного вида. 

