Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 12 октября 2006 г. N 8/15132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 сентября 2006 г. N 110

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОБЩИХ ПРОФЕССИЙ

И ДОЛЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

На основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1589 "Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. N 127 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики (далее - Типовые нормы) согласно приложению.

2. Установить, что работники организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, профессии и должности которых предусмотрены в настоящих Типовых нормах, обеспечиваются указанными в них средствами индивидуальной защиты, если нормы выдачи средств индивидуальной защиты по этим профессиям и должностям не предусмотрены в соответствующих отраслевых нормах.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.

Министр В.Н.ПОТУПЧИК


СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Председатель                      Председатель Государственного

Государственного комитета         военно-промышленного комитета

по имуществу                      Республики Беларусь

Республики Беларусь               Н.И.Азаматов

Г.И.Кузнецов                      20.08.2006

29.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Управляющий делами                Председатель

Президента                        Минского областного

Республики Беларусь               исполнительного комитета

А.Н.Куличков                      Н.Ф.Домашкевич

07.06.2006                        11.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр архитектуры               Министр

и строительства                   жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь               Республики Беларусь

А.И.Селезнев                      В.М.Белохвостов

29.08.2006                        24.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр спорта и туризма          Министр промышленности

Республики Беларусь               Республики Беларусь

А.В.Григоров                      А.М.Русецкий

15.08.2006                        29.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр природных ресурсов        Министр связи

и охраны окружающей среды         и информатизации

Республики Беларусь               Республики Беларусь

Л.И.Хоружик                       Н.П.Пантелей

29.08.2006                        15.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Председатель Белорусского         Председатель Белорусского

государственного концерна         производственно-торгового концерна

по производству и реализации      лесной, деревообрабатывающей и

товаров легкой промышленности     целлюлозно-бумажной промышленности

(концерна "Беллегпром")           (концерна "Беллесбумпром")

Э.М.Нарышкин                      В.Э.Шульга

23.08.2006                        31.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр культуры                  Министр лесного хозяйства

Республики Беларусь               Республики Беларусь

В.Ф.Матвейчук                     П.М.Семашко

17.08.2006                        30.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр образования               Министр информации

Республики Беларусь               Республики Беларусь

А.М.Радьков                       В.В.Русакевич

17.08.2006                        18.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр обороны                   Министр торговли

Республики Беларусь               Республики Беларусь

генерал-полковник                 А.И.Иванков

Л.С.Мальцев                       15.08.2006

11.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения           Министр финансов

Республики Беларусь               Республики Беларусь

В.И.Жарко                         Н.П.Корбут

17.08.2006                        28.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр                           Председатель

по чрезвычайным ситуациям         Белорусского государственного

Республики Беларусь               концерна промышленности

Э.Р.Бариев                        (концерна "Белгоспищепром")

24.08.2006                        И.И.Данченко

                                  25.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Председатель Белорусского         Председатель Белорусского

республиканского союза            государственного концерна

потребительских обществ           по нефти и химии

(Белкоопсоюза)                    (концерна "Белнефтехим")

В.В.Кулешов                       А.В.Боровский

28.08.2006                        31.08.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр сельского хозяйства       Министр транспорта

и продовольствия                  и коммуникаций

Республики Беларусь               Республики Беларусь

Л.В.Русак                         В.Г.Сосновский

25.08.2006                        01.09.2006

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр энергетики                Министр экономики

Республики Беларусь               Республики Беларусь

А.В.Озерец                        Н.П.Зайченко

04.09.2006                        05.09.2006

Приложение

к постановлению

Министерства труда и

социальной защиты

Республики Беларусь

22.09.2006 N 110

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ОБЩИХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

┌───┬───────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬────────│N  │Код    │Наименование         │Наименование средств       │Классификация│Срок   │

│п/п│профес-│профессии,           │индивидуальной защиты      │(маркировка) │носки в│

│   │сии по │должности            │                           │средств      │месяцах│

│   │ОКРБ   │                     │                           │индивидуаль- │       │

│   │006-96 │                     │                           │ной защиты   │       │

│   │       │                     │                           │по защитным  │       │

│   │       │                     │                           │свойствам    │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│ 1 │    2  │          3          │             4             │      5      │    6  │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│1  │10047  │Аккумуляторщик       │Костюм хлопчатобумажный    │     Зми     │    12 │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный       │  К20Щ20     │Деж.   │

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные или        │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │    К20Щ20   │    12 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │   К20Щ20    │Деж.   │

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │       │

│   │       │                     │растворами щелочей         │             │       │

│   │       │                     │концентрацией от 20 до 50%:│             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К50     │    12 │

│   │       │                     │из сукна кислотозащитного  │             │       │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │сапоги поливинилхлоридные  │    К50Щ50   │    12 │

│   │       │                     │(далее - ПВХ)              │             │       │

│   │       │                     │портянки хлопчатобумажные  │             │    12 │

│   │       │                     │(2 пары)                   │             │       │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │рукавицы кислотозащитные   │    ВнК50    │До изн.│

│   │       │                     │                           │     Щ20     │       │

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │   К50Щ50    │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн │

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │       │

│   │       │                     │растворами щелочей         │             │       │

│   │       │                     │концентрацией от 50 до 80%:│             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К80     │    12 │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │       │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К80Щ50   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │белье нательное (2         │             │    12 │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │       │

│   │       │                     │шлем для защиты от кислот  │             │    12 │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │       │

│   │       │                     │сапоги ПВХ                 │    К50Щ50   │    12 │

│   │       │                     │портянки суконные (2 пары) │             │    12 │

│   │       │                     │перчатки                   │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │рукавицы суконные шерстяные│    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К80Щ50   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от града, дождя,│             │       │

│   │       │                     │дождя со снегом, мороси и  │             │       │

│   │       │                     │других атмосферных осадков │             │       │

│   │       │                     │(далее - атмосферные       │             │       │

│   │       │                     │осадки) при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │       │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │       │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│2  │10122  │Аппаратчик           │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │воздухоразделения    │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │ Дежур.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    24 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │      Вн     │ Дежур.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │       │

│   │       │                     │производстве азота и       │             │       │

│   │       │                     │водорода:                  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К20     │    12 │

│   │       │                     │из молескина с             │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │       │

│   │       │                     │ботинки кожаные на         │    К20Щ20   │    12 │

│   │       │                     │кислотощелочестойкой       │             │       │

│   │       │                     │подошве                    │             │       │

│   │       │                     │рукавицы суконные          │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │       │

│   │       │                     │необходима защита головы от│             │       │

│   │       │                     │механических повреждений,  │             │       │

│   │       │                     │воды и электрического тока │             │       │

│   │       │                     │(далее - защита головы),   │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Дежур.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │       │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │       │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │       │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │       │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│3  │10490  │Аппаратчик очистки   │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    12 │

│   │       │сточных вод          │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12 │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │    12 │

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани или │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │    К20Щ20   │    24 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При очистке промышленных   │             │       │

│   │       │                     │сточных вод производств,   │             │       │

│   │       │                     │связанных с применением    │             │       │

│   │       │                     │олова, дополнительно:      │             │       │

│   │       │                     │белье нательное (2         │             │    12 │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │       │

│   │       │                     │портянки хлопчатобумажные  │             │    12 │

│   │       │                     │(4 пары) или               │             │       │

│   │       │                     │носки хлопчатобумажные (4  │             │    12 │

│   │       │                     │пары)                      │             │       │

│   │       │                     │рукавицы суконные          │     К20     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Дежур.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │       │

│   │       │                     │необходима защита головы   │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Дежур.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │       │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │       │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │       │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │       │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│4  │11078  │Аппаратчик           │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    12 │

│   │       │химводоочистки       │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12 │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Дежур.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани или │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │    К20Щ20   │    24 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼────────

│5  │11213  │Бортоператор по      │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    24 │

│   │       │проверке             │Головной убор из           │             │    24 │

│   │       │магистральных        │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │трубопроводов        │Ботинки кожаные на         │    МиНсНм   │    36 │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │       │

│   │       │                     │При участии в аварийно-    │             │       │

│   │       │                     │восстановительных работах  │             │       │

│   │       │                     │на магистральных           │             │       │

│   │       │                     │трубопроводах              │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    24 │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36 │

│   │       │                     │сапоги кожаные утепленные  │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │на маслобензостойкой и     │     НсНм    │       │

│   │       │                     │морозостойкой подошве      │             │       │

│   │       │                     │носки шерстяные (2 пары)   │             │    24 │

│   │       │                     │или носки полушерстяные    │             │       │

│   │       │                     │(2 пары)                   │             │       │

│   │       │                     │рукавицы кожаные на меху   │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки шерстяные         │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │(перчатки полушерстяные)   │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│6  │11289  │Бункеровщик          │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │костюм из хлопчатобумажной │    ЗМиПн    │    12 │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани или │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │       │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24 │

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе в мокрых        │             │       │

│   │       │                     │условиях:                  │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12 │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │или                        │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    12 │

│   │       │                     │рукавицы водоупорные       │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24 │

│   │       │                     │очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Дежур.│

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │       │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │       │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │       │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│7  │11394  │Варщик смолки        │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Ти     │    12 │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │       │

│   │       │                     │молескина с огнезащитной   │             │       │

│   │       │                     │отделкой                   │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │(рукавицы брезентовые)     │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│8  │11422  │Весовщик             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │       │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │       │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│9  │11444  │Водитель аэросаней   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │В холодный период года     │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36 │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    36 │

│   │       │                     │носки шерстяные (носки     │             │    24 │

│   │       │                     │полушерстяные) (2 пары)    │             │       │

│   │       │                     │рукавицы кожаные на меху   │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│10 │11447  │Водитель вездехода   │Костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12 │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Жилет спасательный         │      Со     │ Деж.  │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Сапоги юфтевые             │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    24 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кожаные утепленные  │     Тн20    │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│11 │11453  │Водитель погрузчика  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе на              │             │       │

│   │       │                     │электропогрузчике и        │             │       │

│   │       │                     │электроштабелере           │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│12 │11463  │Водитель электро- и  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │автотележки          │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе на              │             │       │

│   │       │                     │электротележке             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │При перевозке пылящих      │             │       │

│   │       │                     │грузов, пека и сажи:       │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный из │      Пн     │    12 │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │белье нательное (2         │             │    12 │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │       │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Пн     │    12 │

│   │       │                     │пыленепроницаемые          │             │       │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Пн     │До изн.│

│   │       │                     │пылезащитные               │             │       │

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При занятости на подземных │             │       │

│   │       │                     │работах дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24 │

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24 │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │       │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │       │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │       │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.  │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │утепленные                 │             │       │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │       │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │       │

│   │       │                     │головы, занятости на       │             │       │

│   │       │                     │подземных работах          │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│13 │11465  │Водолаз              │Комбинезон хлопчатобумажный│    ЗМиВу    │    12 │

│   │       │                     │с водоотталкивающей        │             │       │

│   │       │                     │пропиткой                  │             │       │

│   │       │                     │Сапоги кирзовые (полусапоги│      Ми     │    24 │

│   │       │                     │кожаные)                   │             │       │

│   │       │                     │Сапоги резиновые (сапоги   │      В      │    24 │

│   │       │                     │резиновые рыбацкие)        │             │       │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │На время спуска в воду     │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │свитер шерстяной           │      Тн     │    12 │

│   │       │                     │белье нательное шерстяное  │             │    12 │

│   │       │                     │феска шерстяная            │             │    24 │

│   │       │                     │чулки шерстяные            │             │    12 │

│   │       │                     │носки хлопчатобумажные     │             │    4  │

│   │       │                     │перчатки шерстяные         │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │В холодный период года     │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнВу    │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │       │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│14 │11476  │Возчик               │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные (сапоги    │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │кирзовые)                  │             │       │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24 │

│   │       │                     │При перевозке пылящих      │             │       │

│   │       │                     │грузов дополнительно:      │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │В холодный период года     │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    24 │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│15 │11607  │Газовщик             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │(рукавицы брезентовые)     │             │       │

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│16 │11614  │Газогенераторщик     │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Ти     │    12 │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │       │

│   │       │                     │молескина с огнезащитной   │             │       │

│   │       │                     │отделкой                   │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани или │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │       │

│   │       │                     │молескина с огнезащитной   │             │       │

│   │       │                     │отделкой                   │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При очистке коллекторов,   │             │       │

│   │       │                     │газосборников,             │             │       │

│   │       │                     │газоуловителей,            │             │       │

│   │       │                     │пылеуловителей от флюсов и │             │       │

│   │       │                     │смолы дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │костюм защитный из         │    ВнК20    │До изн.│

│   │       │                     │прорезиненной ткани        │     Щ20     │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    12 │

│   │       │                     │рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз изолирующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│17 │11622  │Газоспасатель        │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12 │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани или │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │Белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные (сапоги    │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │юфтевые)                   │             │       │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз изолирующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │(дыхательный аппарат)      │             │       │

│   │       │                     │Пояс предохранительный     │             │До изн.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │       │

│   │       │                     │При выполнении аварийно-   │             │       │

│   │       │                     │спасательных и             │             │       │

│   │       │                     │восстановительных работ в  │             │       │

│   │       │                     │местах, где необходима     │             │       │

│   │       │                     │защита от воздействия      │             │       │

│   │       │                     │твердых, жидких и          │             │       │

│   │       │                     │газообразных вредных       │             │       │

│   │       │                     │веществ, дополнительно:    │             │       │

│   │       │                     │костюм химической защиты   │    ВнК50    │До изн.│

│   │       │                     │                           │     Щ50     │       │

│   │       │                     │                           │     Яжат    │       │

│   │       │                     │                           │    БмнНсм   │       │

│   │       │                     │При выполнении аварийно-   │             │       │

│   │       │                     │спасательных,              │             │       │

│   │       │                     │восстановительных и        │             │       │

│   │       │                     │дегазационных работ в      │             │       │

│   │       │                     │местах, где необходима     │             │       │

│   │       │                     │защита от воздействия      │             │       │

│   │       │                     │токсичной пыли, растворов  │             │       │

│   │       │                     │кислот и щелочей, лаков,   │             │       │

│   │       │                     │красок, масел, жиров, нефти│             │       │

│   │       │                     │и нефтепродуктов, вредных  │             │       │

│   │       │                     │биологических факторов,    │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм защитный            │    К20Щр    │До изн.│

│   │       │                     │                           │     ВнНс    │       │

│   │       │                     │                           │    ЯжатБн   │       │

│   │       │                     │При выполнении аварийно-   │             │       │

│   │       │                     │спасательных и             │             │       │

│   │       │                     │восстановительных работ в  │             │       │

│   │       │                     │местах, где необходима     │             │       │

│   │       │                     │защита от воды,            │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм защитный из         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │влагонепроницаемой ткани   │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые (сапоги   │      В      │    12 │

│   │       │                     │резиновые рыбацкие)        │             │       │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При выполнении аварийно-   │             │       │

│   │       │                     │спасательных и             │             │       │

│   │       │                     │восстановительных работ в  │             │       │

│   │       │                     │местах, где необходима     │             │       │

│   │       │                     │защита от воздействия      │             │       │

│   │       │                     │жидкого и газообразного    │             │       │

│   │       │                     │хлора и аммиака,           │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм изолирующий         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │                           │    ЯжатБн   │       │

│   │       │                     │При занятости на работах по│             │       │

│   │       │                     │локализации и ликвидации   │             │       │

│   │       │                     │пожаров дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │костюм из термостойкой     │     ТоВу    │До изн.│

│   │       │                     │ткани с водоотталкивающей  │             │       │

│   │       │                     │пропиткой                  │             │       │

│   │       │                     │комплект специальной       │    Тип200   │До изн.│

│   │       │                     │теплоотражательной одежды  │    ВнпНсм   │       │

│   │       │                     │пожарных                   │             │       │

│   │       │                     │сапоги термостойкие        │    ТоТиТр   │До изн.│

│   │       │                     │пожарные с защитным носком │      Вн     │       │

│   │       │                     │и антипрокольной стелькой  │             │       │

│   │       │                     │краги пожарного трехпалые  │     ТоВн    │До изн.│

│   │       │                     │шлем пожарного             │             │До изн.│

│   │       │                     │пояс пожарного             │             │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │       │

│   │       │                     │производствах минеральных  │             │       │

│   │       │                     │удобрений и кислот:        │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К80     │    12 │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │кислот из сукна шерстяного │             │       │

│   │       │                     │с кислотозащитной отделкой │             │       │

│   │       │                     │сапоги ПВХ                 │    К50Щ50   │    12 │

│   │       │                     │перчатки                   │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │рукавицы суконные шерстяные│    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │боты диэлектрические       │    ЭнЭвЭс   │До изн.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │    ЭнЭвЭс   │До изн.│

│   │       │                     │каска защитная             │             │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │пояс предохранительный     │             │До изн.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │       │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │       │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24 │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │(сапоги юфтевые утепленные)│             │       │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│18 │11633  │Гардеробщик          │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Тапочки кожаные            │      З      │    12 │

│   │       │                     │При влажной уборке полов   │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │галоши резиновые (туфли    │      Вн     │    12 │

│   │       │                     │цельнорезиновые)           │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│19 │11646  │Генераторщик         │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │ацетиленовой         │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │установки            │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с карбидом      │             │       │

│   │       │                     │кальция дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│20 │11661  │Гидрометнаблюдатель  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18 │

│   │       │                     │Плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │Сапоги кирзовые (ботинки   │      Ми     │    36 │

│   │       │                     │кожаные)                   │             │       │

│   │       │                     │Сапоги резиновые (сапоги   │      В      │    24 │

│   │       │                     │резиновые рыбацкие)        │             │       │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36 │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│21 │11727  │Горноспасатель       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Костюм из хлопчатобумажной │    ЗМиВу    │    24 │

│   │       │                     │ткани с водоотталкивающей  │             │       │

│   │       │                     │отделкой и усилительными   │             │       │

│   │       │                     │накладками                 │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные (сапоги    │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │кирзовые)                  │             │       │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    18 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │(рукавицы брезентовые)     │             │       │

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24 │

│   │       │                     │Пояс предохранительный     │             │До изн.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │       │

│   │       │                     │Противогаз изолирующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │(дыхательный аппарат,      │             │       │

│   │       │                     │самоспасатель)             │             │       │

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │       │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнВу    │    24 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн30    │    24 │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24 │

│   │       │                     │перчатки утепленные        │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│22 │11768  │Грузчик              │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Фартук брезентовый с       │     ЗМи     │ Деж.  │

│   │       │                     │нагрудником (фартук        │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажный с         │             │       │

│   │       │                     │нагрудником)               │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные с защитным │     МиМп    │    12 │

│   │       │                     │носком или                 │             │       │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │    Мун50    │       │

│   │       │                     │                           │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При погрузке и разгрузке   │             │       │

│   │       │                     │битума:                    │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от битума│    ЗМиНм    │    12 │

│   │       │                     │из хлопчатобумажной ткани с│             │       │

│   │       │                     │защитными накладками       │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │битума из хлопчатобумажной │             │       │

│   │       │                     │ткани                      │             │       │

│   │       │                     │полусапоги кожаные с       │     МиМп    │    12 │

│   │       │                     │защитным носком на         │    Мун50    │       │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │     НсНм    │       │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При погрузке и разгрузке   │             │       │

│   │       │                     │гравия, кокса, песка, угля,│             │       │

│   │       │                     │щебня и тому подобных      │             │       │

│   │       │                     │материалов:                │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12 │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │       │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │полусапоги кожаные с       │     МиМп    │    12 │

│   │       │                     │защитным носком            │    Мун50    │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    12 │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │     МиПн    │До изн.│

│   │       │                     │пылезащитные               │             │       │

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │При погрузке и разгрузке   │             │       │

│   │       │                     │нетоксичных пылящих грузов:│             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиПн    │    12 │

│   │       │                     │капюшоном из               │             │       │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │    ЗМиПн    │    12 │

│   │       │                     │пылезащитные               │             │       │

│   │       │                     │рукавицы брезентовые       │     ЗМи     │До изн.│

│   │       │                     │(рукавицы комбинированные) │             │       │

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │При погрузке и разгрузке   │             │       │

│   │       │                     │кислот концентрацией до    │             │       │

│   │       │                     │20%:                       │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К20     │    12 │

│   │       │                     │из молескина с             │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │       │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │До изн.│

│   │       │                     │кислот из молескина с      │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │ботинки кожаные на         │    К20Щ20   │    12 │

│   │       │                     │полиуретановой подошве     │             │       │

│   │       │                     │(сапоги резиновые)         │             │       │

│   │       │                     │рукавицы суконные          │     К20     │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │При погрузке и разгрузке   │             │       │

│   │       │                     │кислот концентрацией от 20 │             │       │

│   │       │                     │до 50%:                    │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К50     │    12 │

│   │       │                     │из сукна кислотозащитного  │             │       │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │сапоги ПВХ                 │    К50Щ50   │    12 │

│   │       │                     │портянки хлопчатобумажные  │             │    12 │

│   │       │                     │(2 пары)                   │             │       │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │рукавицы кислотозащитные   │    ВнК50    │До изн.│

│   │       │                     │                           │     Щ20     │       │

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При погрузке и разгрузке   │             │       │

│   │       │                     │кислот концентрацией от 50 │             │       │

│   │       │                     │до 80%:                    │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К80     │    12 │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │       │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К80Щ50   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │кислот из сукна шерстяного │             │       │

│   │       │                     │с кислотозащитной отделкой │             │       │

│   │       │                     │сапоги ПВХ                 │    К50Щ50   │    12 │

│   │       │                     │портянки суконные (2 пары) │             │    12 │

│   │       │                     │перчатки                   │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │рукавицы суконные шерстяные│    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К80Щ50   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе по погрузке и   │             │       │

│   │       │                     │выгрузке лесоматериалов:   │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12 │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

│   │       │                     │сапоги кожаные с защитным  │     МиМп    │    12 │

│   │       │                     │носком                     │    Мун50    │       │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │     МиВн    │До изн.│

│   │       │                     │водоупорные                │             │       │

│   │       │                     │При работе по погрузке и   │             │       │

│   │       │                     │выгрузке жидких токсичных  │             │       │

│   │       │                     │веществ:                   │             │       │

│   │       │                     │комбинезон для защиты от   │     Яжат    │    12 │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │       │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │     Яжат    │ Деж.  │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │     ЯжЯа    │    12 │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    ЯжЯаЯт   │До изн.│

│   │       │                     │бахилы ПВХ                 │     ЯжЯа    │    12 │

│   │       │                     │нарукавники ПВХ            │    ЯжЯаЯт   │ Деж.  │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе по погрузке и   │             │       │

│   │       │                     │выгрузке твердых токсичных │             │       │

│   │       │                     │веществ:                   │             │       │

│   │       │                     │комбинезон для защиты от   │     Яжат    │    12 │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │       │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │     Яжат    │ Деж.  │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │сапоги кожаные             │      Ят     │    12 │

│   │       │                     │бахилы брезентовые         │      Ят     │    12 │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │     Яжат    │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники ПВХ            │     Яжат    │ Деж.  │

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │       │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.  │

│   │       │                     │При занятости на подземных │             │       │

│   │       │                     │работах:                   │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │(костюм брезентовый)       │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │жилет утепленный           │      Тн     │    12 │

│   │       │                     │сапоги кожаные проходческие│     МиМп    │    12 │

│   │       │                     │рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24 │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │       │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые с защитным│     ВМп     │    12 │

│   │       │                     │носком и антипрокольной    │    Мун50    │       │

│   │       │                     │стелькой                   │             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │       │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │       │

│   │       │                     │головы, занятости на       │             │       │

│   │       │                     │подземных работах,         │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│23 │11781  │Гуртовщик            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Плащ непромокаемый с       │      Вн     │    24 │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Сапоги кирзовые            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    24 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36 │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│24 │11802  │Деж. у               │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │эскалатора           │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│25 │11804  │Дезактиваторщик      │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    3  │

│   │       │                     │Полукомбинезон             │      Рз     │ Деж.  │

│   │       │                     │пластикатовый              │             │       │

│   │       │                     │Фартук пластикатовый с     │      Рз     │ Деж.  │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    3  │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Сапоги резиновые или       │      Рз     │    9  │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Рз     │    6  │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники пластикатовые  │      Рз     │ Деж.  │

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Полотенце хлопчатобумажное │             │    1  │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │       │

│   │       │                     │необходима защита от       │             │       │

│   │       │                     │воздействия токсичной пыли,│             │       │

│   │       │                     │растворов кислот и щелочей,│             │       │

│   │       │                     │лаков, красок, масел,      │             │       │

│   │       │                     │жиров, нефти и             │             │       │

│   │       │                     │нефтепродуктов, вредных    │             │       │

│   │       │                     │биологических факторов,    │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм защитный            │    К20Щр    │До изн.│

│   │       │                     │                           │     ВнНс    │       │

│   │       │                     │                           │    ЯжатБн   │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    36 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼────────

│26 │11806  │Дезинфектор          │Костюм хлопчатобумажный    │      Бм     │    6  │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │                     │Фартук ПВХ с нагрудником   │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      Бм     │    12 │

│   │       │                     │Чулки хлопчатобумажные     │             │    12 │

│   │       │                     │(4 пары) или               │             │       │

│   │       │                     │носки хлопчатобумажные     │             │    12 │

│   │       │                     │(4 пары)                   │             │       │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники ПВХ            │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе в очагах        │             │       │

│   │       │                     │инфекционных заболеваний   │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм защитный            │    К20Щр    │До изн.│

│   │       │                     │                           │     ВнНс    │       │

│   │       │                     │                           │    ЯжатБн   │       │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│27 │11827  │Дефектоскопист по    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │газовому и           │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │жидкостному          │Фартук прорезиненный с     │     ВнОа    │ Деж.  │

│   │       │контролю             │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │     ВнОа    │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │     ВнОа    │ Деж.  │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    36 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│28 │11829  │Дефектоскопист по    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │магнитному и         │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │ультразвуковому      │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │контролю             │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │       │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.  │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │       │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │       │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│29 │11833  │Дефектоскопист       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │рентгено-,           │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │гаммаграфирования    │Фартук рентгенозащитный с  │      Ри     │ Деж.  │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    12 │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │рентгенозащитные           │             │       │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки рентгенозащитные      │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │       │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.  │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │полусапоги кирзовые        │     Тн20    │    36 │

│   │       │                     │утепленные                 │             │       │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │       │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │       │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│30 │11856  │Дозиметрист          │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    6  │

│   │       │                     │Комбинезон пластикатовый   │      Рз     │ Деж.  │

│   │       │                     │Белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    6  │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    12 │

│   │       │                     │Носки хлопчатобумажные     │             │    12 │

│   │       │                     │(4 пары)                   │             │       │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники пластикатовые  │      Рз     │ Деж.  │

│   │       │                     │Полотенце хлопчатобумажное │             │    1  │

│   │       │                     │При работе на гамма-       │             │       │

│   │       │                     │установке:                 │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    6  │

│   │       │                     │перчатки хлопчатобумажные  │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│31 │12229  │Зарядчик             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │огнетушителей        │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    12 │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│32 │12231  │Зарядчик             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    24 │

│   │       │противогазовых       │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │коробок              │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│33 │12233  │Зарядчик холодильных │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │аппаратов            │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.  │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе внутри          │             │       │

│   │       │                     │холодильных аппаратов      │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    18 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    12 │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│34 │12269  │Зоолаборант          │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │серпентария          │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │     БмВн    │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │     БмВ     │    24 │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы кожаные (перчатки │      Мп     │До изн.│

│   │       │                     │кожаные)                   │             │       │

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │     БмВн    │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36 │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│35 │12460  │Изготовитель         │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │трафаретов, шкал и   │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │плат                 │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│36 │12549  │Инструктор           │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18 │

│   │       │производственного    │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │обучения рабочих     │Головной убор из           │             │    18 │

│   │       │массовых профессий   │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    18 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│37 │12571  │Испытатель баллонов  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    24 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │       │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │       │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│38 │12721  │Кастелянша           │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Фартук хлопчатобумажный с  │     ЗМи     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные или    │      Ми     │    24 │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12 │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При сортировке, метке и    │             │       │

│   │       │                     │сдаче в стирку бывших в    │             │       │

│   │       │                     │употреблении белья,        │             │       │

│   │       │                     │специальной и санитарной   │             │       │

│   │       │                     │одежды, портьер, чехлов и  │             │       │

│   │       │                     │тому подобного             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│39 │12759  │Кладовщик            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные или        │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    6  │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с горюче-       │             │       │

│   │       │                     │смазочными материалами,    │             │       │

│   │       │                     │нефтепродуктами:           │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от нефти │    НлмЭс    │До изн.│

│   │       │                     │и нефтепродуктов из        │             │       │

│   │       │                     │смесовой антистатической   │             │       │

│   │       │                     │ткани с                    │             │       │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │       │

│   │       │                     │отделкой                   │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │До изн.│

│   │       │                     │нефти и нефтепродуктов из  │             │       │

│   │       │                     │смесовой антистатической   │             │       │

│   │       │                     │ткани с                    │             │       │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │       │

│   │       │                     │отделкой                   │             │       │

│   │       │                     │ботинки кожаные на         │    МиНсНм   │    12 │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │       │

│   │       │                     │или                        │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │     ВНм     │    12 │

│   │       │                     │маслобензостойкие          │             │       │

│   │       │                     │перчатки маслобензостойкие │     НсНм    │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы резинотканевые    │    НсНмНт   │До изн.│

│   │       │                     │нефтеморозостойкие         │             │       │

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │       │

│   │       │                     │щелочами концентрацией от  │             │       │

│   │       │                     │20 до 50%:                 │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К50     │    12 │

│   │       │                     │из сукна кислотозащитного  │             │       │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │кислот из сукна            │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитного           │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │    12 │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │рукавицы суконные шерстяные│    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │       │

│   │       │                     │щелочами концентрацией от  │             │       │

│   │       │                     │50 до 80%:                 │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К80     │    12 │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │       │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │       │

│   │       │                     │белье нательное (2         │             │    12 │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │кислот из сукна шерстяного │             │       │

│   │       │                     │с кислотозащитной отделкой │             │       │

│   │       │                     │сапоги ПВХ                 │    К50Щ50   │    12 │

│   │       │                     │перчатки                   │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с нетоксичными  │             │       │

│   │       │                     │пылящими материалами:      │             │       │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12 │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │       │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │       │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │     МиПн    │    12 │

│   │       │                     │пылезащитные               │             │       │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │     МиПн    │До изн.│

│   │       │                     │пылезащитные               │             │       │

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с пестицидами и │             │       │

│   │       │                     │токсичными веществами:     │             │       │

│   │       │                     │комбинезон для защиты от   │     Яжат    │    12 │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │       │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │     Яжат    │До изн.│

│   │       │                     │белье нательное (2         │             │    12 │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │       │

│   │       │                     │сапоги кожаные (полусапоги │      Ят     │    12 │

│   │       │                     │кожаные) или               │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │     ЯжЯа    │До изн.│

│   │       │                     │бахилы ПВХ                 │     ЯжЯт    │    12 │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    ЯжЯаЯт   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники ПВХ            │     Яжат    │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.  │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24 │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │       │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.  │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │       │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │       │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │       │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │       │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │       │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│40 │12776  │Клеевар              │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │       │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    12 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы латексные на      │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │трикотажной основе         │             │       │

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│41 │12913  │Консервировщик       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │кожевенного и пушно- │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │мехового сырья       │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Сапоги кирзовые            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │       │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │       │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│42 │12916  │Консервировщик       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │оборудования и       │Фартук виниловый с         │      Нм     │До изн.│

│   │       │металлоизделий       │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │(перчатки трикотажные)     │             │       │

│   │       │                     │Перчатки маслобензостойкие │     НсНм    │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники виниловые      │      Нм     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│43 │12927  │Контролер билетов    │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ:            │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.  │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах: │             │       │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │    ЗМиВу    │    48 │

│   │       │                     │утепляющей прокладке с     │             │       │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│44 │13005  │Контролер на         │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │контрольно-пропускном│Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │пункте               │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.  │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24 │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │       │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │       │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36 │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│45 │13108  │Конюх                │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │ Деж.  │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Сапоги кирзовые            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │      Вн     │ Деж.  │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.  │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │     ТнВ     │    24 │

│   │       │                     │морозостойкие              │             │       │

│   │       │                     │В холодный период года     │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36 │

│   │       │                     │сапоги для работников      │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │сельского хозяйства        │             │       │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│46 │13148  │Котлочист            │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    6  │

│   │       │                     │комбинезон хлопчатобумажный│      Пн     │    12 │

│   │       │                     │из пыленепроницаемой ткани │             │       │

│   │       │                     │Белье нательное            │             │    12 │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │       │

│   │       │                     │Шлем защитный              │             │    12 │

│   │       │                     │Подшлемник трикотажный     │             │    12 │

│   │       │                     │Сапоги кирзовые            │      Ми     │    6  │

│   │       │                     │Портянки хлопчатобумажные  │             │    12 │

│   │       │                     │(4 пары) или               │             │       │

│   │       │                     │носки хлопчатобумажные     │             │    12 │

│   │       │                     │(4 пары)                   │             │       │

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе в условиях      │             │       │

│   │       │                     │повышенной температуры     │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Ти     │    36 │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │      Ти     │До изн.│

│   │       │                     │При промывке котлов        │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм прорезиненный       │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │       │

│   │       │                     │растворами щелочей         │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │из сукна кислотозащитного  │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│47 │13162  │Кочегар              │Костюм для защиты от       │     Тит     │    12 │

│   │       │технологических печей│повышенных температур из   │             │       │

│   │       │                     │молескина с огнезащитной   │             │       │

│   │       │                     │отделкой и защитными       │             │       │

│   │       │                     │накладками или             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │   ТиТп100   │    12 │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │       │

│   │       │                     │сукна шерстяного с         │             │       │

│   │       │                     │защитными накладками       │             │       │

│   │       │                     │Белье нательное (2         │             │    12 │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │       │

│   │       │                     │Головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │       │

│   │       │                     │молескина с огнезащитной   │             │       │

│   │       │                     │отделкой или               │             │       │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12 │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │       │

│   │       │                     │сукна шерстяного           │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные или        │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │полусапоги кожаные на      │     ТиТп    │       │

│   │       │                     │термостойкой подошве       │    Мун100   │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │   Тп100Тр   │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│48 │13219  │Кубовщик             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│49 │13247  │Курьер               │Плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36 │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │При выполнении работ,      │             │       │

│   │       │                     │связанных с посещением     │             │       │

│   │       │                     │производственных           │             │       │

│   │       │                     │подразделений организации, │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18 │

│   │       │                     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │       │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    18 │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │куртка из хлопчатобумажной │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │ткани на утепляющей        │             │       │

│   │       │                     │прокладке                  │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│50 │13251  │Кучер                │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12 │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │       │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │       │

│   │       │                     │наружных работ             │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.  │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │       │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24 │

│   │       │                     │В холодный период года     │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │       │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48 │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24 │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│51 │13259  │Лаборант-            │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │кристаллооптик       │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│52 │13263  │Лаборант-металлограф │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Полотенце хлопчатобумажное │             │    6  │

│   │       │                     │При работе с кислотами     │             │       │

│   │       │                     │концентрацией от 20 до 50% │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │       │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │       │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │       │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │       │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    24 │

│   │       │                     │утепленные                 │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│53 │13265  │Лаборант-микробиолог │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │                     │Фартук ПВХ с нагрудником   │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Тапочки кожаные            │      З      │    12 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Б      │До изн.│

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │       │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36 │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │       │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│54 │13267  │Лаборант             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │минералогического    │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │анализа              │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────┤

│55 │13269  │Лаборант по анализу  │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12 │

│   │       │газов в металлах     │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.  │

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │       │

│   │       │                     │нагрудником                │             │       │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12 │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │       │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24 │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────

─┤

│56 │13271  │Лаборант по анализу  │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭС    │    12 │

│   │       │газов и пыли         │антистатической ткани      │             │       │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │(респиратор)               │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    36   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│57 │13275  │Лаборант по анализу  │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │люминофоров          │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│58 │13276  │Лаборант по анализу  │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │формовочных и        │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │шихтовых смесей      │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│59 │13289  │Лаборант-            │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │полярографист        │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│60 │13301  │Лаборант по          │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │ультразвуковой       │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │технике              │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│61 │13302  │Лаборант по физико-  │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    9    │

│   │       │механическим         │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │испытаниям           │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    9    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │Очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    48   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│62 │13304  │Лаборант по          │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │электроизоляционным  │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │материалам           │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│63 │13306  │Лаборант пробирного  │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │анализа              │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│64 │13310  │Лаборант-радиометрист│Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные или    │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с источниками   │             │         │

│   │       │                     │ионизирующего излучения    │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │полухалат пластикатовый    │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │фартук пластикатовый с     │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники пластикатовые  │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│65 │13312  │Лаборант             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │рентгеносектрального │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │анализа              │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с источниками   │             │         │

│   │       │                     │рентгеновского излучения   │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук рентгенозащитный с  │      Ри     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор              │             │ Деж.│

│   │       │                     │рентгенозащитный           │             │         │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │рентгенозащитные           │             │         │

│   │       │                     │очки рентгенозащитные      │      Ри     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│66 │13313  │Лаборант             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │рентгеностуктурщик   │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │Очки защитные или          │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    48   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│67 │13315  │Лаборант-            │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │сенситометрист       │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│68 │13317  │Лаборант             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │спектрального анализа│Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные (туфли │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │кожаные)                   │             │         │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │Очки защитные или          │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │Полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    48   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│69 │13319  │Лаборант химико-     │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │бактериологического  │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │анализа              │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные или    │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│70 │13321  │Лаборант химического │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │анализа              │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные или    │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │         │

│   │       │                     │растворами щелочей         │             │         │

│   │       │                     │концентрацией от 20 до 50% │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │    12   │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│71 │13322  │Лаборант-            │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │электроакустик       │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│72 │13324  │Лаборант             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │электромеханических  │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │испытаний и измерений│хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│73 │13361  │Лебедчик             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │(рукавицы комбинированные) │             │         │

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │При работе в мокрых        │             │         │

│   │       │                     │условиях дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│74 │13413  │Лифтер               │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой при работе в         │             │         │

│   │       │                     │неотапливаемых помещениях  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке (жилет│             │         │

│   │       │                     │утепленный)                │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│75 │13450  │Маляр                │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с               │             │         │

│   │       │                     │пульверизатором            │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с красками,     │             │         │

│   │       │                     │содержащими высокотоксичные│             │         │

│   │       │                     │вещества, дополнительно:   │             │         │

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │При работе на высоте       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │пояс предохранительный     │             │До изн.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │         │

│   │       │                     │При работе над водой       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │жилет спасательный         │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │         │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │         │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │(перчатки утепленные)      │             │         │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│76 │13460  │Маркировщик          │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные или    │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При приготовлении красок и │             │         │

│   │       │                     │клеящих составов           │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│77 │13527  │Машинист             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │автомобилеразгрузчика│Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │         │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │         │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │      Тн     │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│78 │13598  │Машинист             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │вагоноопрокидывателя │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Сапоги кирзовые на         │    МиНсНм   │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │         │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    36   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │на маслобензостойкой       │             │         │

│   │       │                     │подошве                    │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│79 │13616  │Машинист             │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    12   │

│   │       │вентиляционной и     │костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │аспирационной        │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │установок            │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани или │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные или        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │     МиПн    │    24   │

│   │       │                     │пыленепроницаемые          │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе в мокрых        │             │         │

│   │       │                     │условиях дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │      Тн     │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│80 │13631  │Машинист             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │воздухоразделительных│Головной убор              │             │    12   │

│   │       │установок            │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │         │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │         │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│81 │13650  │Машинист             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │газогенераторной     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │станции              │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полусапоги кожаные или     │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │полусапоги резиновые       │      В      │    12   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│82 │13652  │Машинист газодувных  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │машин                │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│83 │13689  │Машинист двигателей  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │внутреннего сгорания │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в мокрых        │             │         │

│   │       │                     │условиях дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│84 │13775  │Машинист             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │компрессорных        │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │установок            │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Наушники противошумные     │             │До изн.│

│   │       │                     │(вкладыши противошумные)   │             │         │

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах        │             │         │

│   │       │                     │движения транспортных      │             │         │

│   │       │                     │средств дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │жилет сигнальный с         │      Со     │До изн.│

│   │       │                     │элементами из              │             │         │

│   │       │                     │световозвращающего         │             │         │

│   │       │                     │материала                  │             │         │

│   │       │                     │При работе на магистральном│             │         │

│   │       │                     │трубопроводе дополнительно:│             │         │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │производстве ароматических │             │         │

│   │       │                     │углеводородов, битумов,    │             │         │

│   │       │                     │масел, нефтяного топлива,  │             │         │

│   │       │                     │смазок и присадок:         │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от нефти │    НлнЭс    │    12   │

│   │       │                     │и нефтепродуктов из        │             │         │

│   │       │                     │смешанной антистатической  │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │нефти и нефтепродуктов из  │             │         │

│   │       │                     │смешанной антистатической  │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные на      │    МиНсНм   │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │         │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки маслобензостойкие │     НсНм    │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│85 │13786  │Машинист (кочегар)   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │котельной            │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в котельной,    │             │         │

│   │       │                     │работающей на жидком       │             │         │

│   │       │                     │топливе, дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │полусапоги резиновые       │     НсНм    │    12   │

│   │       │                     │нефтемасложирозащитные     │             │         │

│   │       │                     │При ручной загрузке котлов,│             │         │

│   │       │                     │работающих на твердом      │             │         │

│   │       │                     │топливе:                   │             │         │

│   │       │                     │костюм из парусины         │      Тр     │    12   │

│   │       │                     │полульняной с огнезащитной │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │головной убор из парусины  │             │    12   │

│   │       │                     │полульняной с огнезащитной │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные (сапоги    │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │кирзовые)                  │             │         │

│   │       │                     │рукавицы брезентовые       │   Тп100Тр   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНД     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│86 │13790  │Машинист крана       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │(крановщик)          │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│87 │13891  │Машинист моечных     │Костюм хлопчатобумажный или│     ЗМи     │    12   │

│   │       │машин                │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12   │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │    ВнЩ20    │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани или │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные или        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │     ВЩ20    │    12   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    ВнЩ20    │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │    ВнЩ20    │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При санитарной обработке   │             │         │

│   │       │                     │контейнеров для сбора      │             │         │

│   │       │                     │мусора дополнительно:      │             │         │

│   │       │                     │костюм брезентовый         │     ЗМи     │ Деж.│

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │носки хлопчатобумажные     │             │    12   │

│   │       │                     │(4 пары) или               │             │         │

│   │       │                     │портянки хлопчатобумажные  │             │    12   │

│   │       │                     │(4 пары)                   │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │         │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │         │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│88 │13910  │Машинист насосных    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │установок            │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в мокрых        │             │         │

│   │       │                     │условиях:                  │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12   │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    12   │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ву     │До изн.│

│   │       │                     │водоупорные                │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│89 │13967  │Машинист паровой     │Комбинезон хлопчатобумажный│     ЗМи     │    12   │

│   │       │машины и локомобиля  │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│90 │13977  │Машинист             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │перегружателей       │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│91 │14021  │Машинист подъемной   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │машины               │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │При работе в условиях      │             │         │

│   │       │                     │запыленности:              │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │     МиПн    │    12   │

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │     МиМп    │До изн.│

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │При работе в мокрых        │             │         │

│   │       │                     │условиях:                  │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12   │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые формовые  │    ВМун15   │    12   │

│   │       │                     │портянки суконные (2 пары) │             │    12   │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ву     │До изн.│

│   │       │                     │водоупорные                │             │         │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой при работе в мокрых  │             │         │

│   │       │                     │условиях дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнВу    │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│92 │14121  │Машинист             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │расфасовочно-        │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │упаковочных машин    │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │микробиологической         │             │         │

│   │       │                     │промышленности:            │             │         │

│   │       │                     │комбинезон хлопчатобумажный│     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе в мокрых        │             │         │

│   │       │                     │условиях дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │При расфасовке и упаковке  │             │         │

│   │       │                     │сыпучих веществ:           │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│93 │14341  │Машинист холодильных │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │установок            │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе внутри          │             │         │

│   │       │                     │холодильных установок и    │             │         │

│   │       │                     │термобарокамер             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    24   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    12   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│94 │14377  │Машинист             │Костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │штабелеформирующей   │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │машины               │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │При занятости на           │             │         │

│   │       │                     │лесозаготовительных        │             │         │

│   │       │                     │работах:                   │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    12   │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │сапоги кожаные с защитным  │     МиМп    │    12   │

│   │       │                     │носком                     │    Мун100   │         │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │     МиВу    │До изн.│

│   │       │                     │водоупорные                │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │Зимой при занятости на     │             │         │

│   │       │                     │лесозаготовительных работах│             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм от защиты для       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│95 │14386  │Машинист эксгаустера │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│96 │14444  │Механизатор (докер-  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │механизатор)         │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │комплексной бригады  │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │на погрузочно-       │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │разгрузочных работах │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе на              │             │         │

│   │       │                     │электропогрузчике и        │             │         │

│   │       │                     │электроштабелере,          │             │         │

│   │       │                     │обслуживании подъемно-     │             │         │

│   │       │                     │транспортного оборудования │             │         │

│   │       │                     │и перегрузочных машин с    │             │         │

│   │       │                     │электрическим приводом     │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │При обслуживании подъемно- │             │         │

│   │       │                     │транспортного оборудования │             │         │

│   │       │                     │и перегрузочных машин в    │             │         │

│   │       │                     │местах, где необходима     │             │         │

│   │       │                     │защита головы,             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые с защитным│     ВМп     │    12   │

│   │       │                     │носком                     │    Мун50    │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │         │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │         │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн30    │    24   │

│   │       │                     │Зимой при обслуживании     │             │         │

│   │       │                     │подъемно-транспортного     │             │         │

│   │       │                     │оборудования и             │             │         │

│   │       │                     │перегрузочных машин в      │             │         │

│   │       │                     │местах, где необходима     │             │         │

│   │       │                     │защита головы,             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│97 │14455  │Механик по           │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │техническим видам    │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │спорта               │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│98 │14467  │Младшая медицинская  │При влажной уборке         │             │         │

│   │       │сестра по уходу за   │помещения:                 │             │         │

│   │       │больными             │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │туфли цельнорезиновые      │      В      │    24   │

│   │       │                     │(галоши резиновые)         │             │         │

│   │       │                     │перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│99 │14468  │Младшая сестра       │При оказании услуг на дому │             │         │

│   │       │милосердия           │гражданам, утратившим      │             │         │

│   │       │                     │способность к              │             │         │

│   │       │                     │самообслуживанию:          │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│100│14720  │Моторист механической│Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │лопаты               │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При разгрузке пылящих      │             │         │

│   │       │                     │грузов:                    │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │     МиПн    │    12   │

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │     МиПн    │До изн.│

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│101│14757  │Моторист             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │электродвигателей    │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│102│15068  │Наполнитель баллонов │Костюм из хлопчатобумажной │    ЗМиЭс    │    12   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │                     │Полусапоги кожаные         │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │    СлТн20   │    24   │

│   │       │                     │на резиновой подошве       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│103│15121  │Нейтрализаторщик     │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    9    │

│   │       │цианистых растворов  │Костюм для защиты от       │     ЯжЯа    │До изн.│

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    9    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Головной убор для защиты от│             │До изн.│

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │         │

│   │       │                     │Белье нательное (2         │             │    12   │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │         │

│   │       │                     │Фартук ПВХ с нагрудником   │     ЯжЯа    │ Деж.│

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │     ЯжЯа    │    9    │

│   │       │                     │Портянки хлопчатобумажные  │             │    12   │

│   │       │                     │(3 пары) или               │             │         │

│   │       │                     │носки хлопчатобумажные (3  │             │    12   │

│   │       │                     │пары)                      │             │         │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │     ЯжЯа    │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│104│15126  │Носильщик            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Фартук хлопчатобумажный с  │     ЗМи     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│105│15135  │Няня                 │При влажной уборке         │             │         │

│   │       │                     │помещения, мойке посуды и  │             │         │

│   │       │                     │выполнении других работ:   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│106│15250  │Обойщик              │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(полукомбинезон            │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажный и сорочка │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажная)          │             │         │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│107│15478  │Оператор             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │автоматической       │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │газовой защиты       │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│108│15503  │Оператор акустических│Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │испытаний            │Головной убор из           │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│109│15505  │Оператор аппаратов   │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │микрофильмирования и │                           │             │         │

│   │       │копирования          │                           │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│110│15547  │Оператор             │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │вычислительных машин │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│111│15594  │Оператор заправочных │Костюм из хлопчатобумажной │    ЗМиЭс    │    12   │

│   │       │станций              │антистатической ткани или  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от нефти │    НлмЭс    │    12   │

│   │       │                     │и нефтепродуктов из        │             │         │

│   │       │                     │смешанной антистатической  │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │антистатической ткани или  │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │нефти и нефтепродуктов из  │             │         │

│   │       │                     │смешанной антистатической  │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │Жилет сигнальный с         │      Со     │До изн.│

│   │       │                     │элементами из              │             │         │

│   │       │                     │световозвращающего         │             │         │

│   │       │                     │материала                  │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные на         │    МиНсНм   │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │         │

│   │       │                     │Перчатки маслобензостойкие │     НсНм    │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнЭс    │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │антистатической ткани или  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │    ТнНлм    │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур,     │      Эс     │         │

│   │       │                     │нефти и нефтепродуктов из  │             │         │

│   │       │                     │смешанной антистатической  │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │сапоги кожаные утепленные  │    НмТн20   │    24   │

│   │       │                     │на маслобензостойкой и     │             │         │

│   │       │                     │морозостойкой подошве      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│112│15636  │Оператор             │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │копировальных и      │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │множительных машин   │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При снятии, чистке и       │             │         │

│   │       │                     │установке селенированного  │             │         │

│   │       │                     │электрографического        │             │         │

│   │       │                     │цилиндра дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│113│15643  │Оператор котельной   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│114│15705  │Оператор             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │механизированных и   │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │автоматизированных   │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │складов              │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │         │

│   │       │                     │щелочами концентрацией от  │             │         │

│   │       │                     │20 до 50% дополнительно:   │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К50     │ Деж.│

│   │       │                     │из сукна кислотозащитного  │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │ Деж.│

│   │       │                     │кислот из сукна            │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитного           │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │рукавицы кислотозащитные   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │         │

│   │       │                     │щелочами концентрацией от  │             │         │

│   │       │                     │50 до 80% дополнительно:   │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К80     │ Деж.│

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К80Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │ Деж.│

│   │       │                     │кислот из сукна шерстяного │             │         │

│   │       │                     │с кислотозащитной отделкой │             │         │

│   │       │                     │сапоги ПВХ                 │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │перчатки                   │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При внутренних осмотрах и  │             │         │

│   │       │                     │ремонте емкостей           │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │противогаз шланговый       │             │До изн.│

│   │       │                     │пояс предохранительный     │             │ Деж.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │         │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│115│15778  │Оператор             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │осциллографирования и│Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │тензометрирования    │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│116│15860  │Оператор по          │Костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │обслуживанию         │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │пылегазоулавливающих │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │установок            │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │     МиПн    │    12   │

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе на горячих      │             │         │

│   │       │                     │участках:                  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │   ТиТп100   │    12   │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │         │

│   │       │                     │сукна шерстяного с         │             │         │

│   │       │                     │защитными накладками       │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │повышенных температур из   │             │         │

│   │       │                     │сукна шерстяного           │             │         │

│   │       │                     │сапоги юфтевые с           │    ТиТпТр   │    24   │

│   │       │                     │укороченными голенищами на │             │         │

│   │       │                     │термостойкой подошве       │             │         │

│   │       │                     │рукавицы суконные          │   Тп400Тр   │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│117│15972  │Оператор разменных   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │автоматов            │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке (жилет│             │         │

│   │       │                     │утепленный)                │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│118│16020  │Оператор             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18   │

│   │       │сейсмопрогноза       │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│119│16067  │Оператор теплового   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │пункта               │Куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│120│16199  │Оператор электронно- │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │вычислительных машин │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │(персональных        │                           │             │         │

│   │       │электронно-          │                           │             │         │

│   │       │вычислительных машин)│                           │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│121│16427  │Парафинировщик       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│122│16523  │Переработчик         │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    6    │

│   │       │радиоактивных отходов│Головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Белье нательное (2         │             │    12   │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │         │

│   │       │                     │Фартук пластикатовый с     │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником (полукомбинезон│             │         │

│   │       │                     │пластикатовый)             │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      Рз     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки нейритовые        │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники пластикатовые  │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Полотенце хлопчатобумажное │             │    1    │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнВу    │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│123│16608  │Пирометрист          │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При замере температуры     │             │         │

│   │       │                     │расплавленного металла, его│             │         │

│   │       │                     │выпуске и разливе          │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │     ЗНД     │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБТ     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│124│16771  │Подсобный рабочий    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные с защитным │     МиМп    │    12   │

│   │       │                     │носком                     │    Мун50    │         │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │При поливе газонов         │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный с     │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │         │

│   │       │                     │растворами щелочей         │             │         │

│   │       │                     │концентрацией до 20%:      │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К20     │    12   │

│   │       │                     │из молескина с             │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │кислот из молескина с      │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные на         │    К20Щ20   │    24   │

│   │       │                     │кислотощелочестойкой       │             │         │

│   │       │                     │подошве (сапоги резиновые) │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с токсичными    │             │         │

│   │       │                     │веществами:                │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     Яжат    │    12   │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    ЯжЯаЯт   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы суконные          │     ЯжЯт    │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе на              │             │         │

│   │       │                     │транспортировке,           │             │         │

│   │       │                     │сортировке, укладке        │             │         │

│   │       │                     │горячего металла:          │             │         │

│   │       │                     │костюм из парусины         │     ТиТр    │    12   │

│   │       │                     │полульняной с огнезащитной │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │головной убор из парусины  │             │    12   │

│   │       │                     │полульняной                │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные с защитным │    Мун200   │    12   │

│   │       │                     │носком                     │             │         │

│   │       │                     │рукавицы брезентовые       │   Тп100Тр   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНД     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    24   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│125│16781  │Пожарный             │Костюм из хлопчатобумажной │    ЗМиВн    │    12   │

│   │       │                     │ткани с водоотталкивающей  │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │Костюм из термостойкой     │     ТоВу    │До изн.│

│   │       │                     │ткани с водоотталкивающей  │             │         │

│   │       │                     │пропиткой                  │             │         │

│   │       │                     │Комплект специальной       │    Тип200   │До изн.│

│   │       │                     │теплоотражательной одежды  │    ВнпНсм   │         │

│   │       │                     │пожарных                   │             │         │

│   │       │                     │Костюм химической защиты   │    ВнК50    │До изн.│

│   │       │                     │                           │     Щ50     │         │

│   │       │                     │                           │     Яжат    │         │

│   │       │                     │                           │    БмнНсм   │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    24   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │         │

│   │       │                     │Сапоги юфтевые             │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Сапоги термостойкие        │    ТоТиТр   │До изн.│

│   │       │                     │пожарные с защитным носком │      Вн     │         │

│   │       │                     │и антипрокольной стелькой  │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Краги пожарного трехпалые  │     ТоВн    │До изн.│

│   │       │                     │Шлем пожарного             │             │До изн.│

│   │       │                     │Пояс пожарный спасательный │             │До изн.│

│   │       │                     │Дыхательный аппарат        │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнВу    │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │         │

│   │       │                     │подшлемник полушерстяной   │             │    36   │

│   │       │                     │сапоги юфтевые утепленные  │     Тн30    │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные с      │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │крагами                    │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│126│16844  │Помощник воспитателя │При осуществлении          │             │         │

│   │       │                     │санитарно-гигиенических    │             │         │

│   │       │                     │мероприятий по уходу за    │             │         │

│   │       │                     │детьми и помещениями:      │             │         │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки хлопчатобумажные  │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│127│17150  │Приборист            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │Противогаз изолирующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│128│17248  │Приемщик баллонов    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При контроле баллонов,     │             │         │

│   │       │                     │наполненных сжиженными и   │             │         │

│   │       │                     │сжатыми газами,            │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный с     │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │    СлТн20   │    24   │

│   │       │                     │на резиновой подошве       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│129│17256  │Приемщик золота      │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │стоматологических    │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │организаций          │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │здравоохранения      │Перчатки резиновые         │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│130│17282  │Приемщик             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │сельскохозяйственных │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │продуктов и сырья    │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │В холодный период года     │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    12   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│131│17314  │Пробоотборщик        │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные (сапоги    │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │кирзовые)                  │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │         │

│   │       │                     │растворами щелочей         │             │         │

│   │       │                     │концентрацией до 20%       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │         │

│   │       │                     │растворами щелочей         │             │         │

│   │       │                     │концентрацией от 20 до 50% │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│132│17328  │Проводник (вожатый)  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │служебных собак      │Плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные (сапоги    │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │кирзовые)                  │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнВу    │    24   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │         │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    24   │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│133│17412  │Промышленный         │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    9    │

│   │       │альпинист            │Костюм из хлопчатобумажной │    ВуЗМи    │    24   │

│   │       │                     │ткани с водоотталкивающей  │             │         │

│   │       │                     │отделкой и усилительными   │             │         │

│   │       │                     │накладками                 │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    9    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │Страховочная привязь       │             │До изн.│

│   │       │                     │(удерживающая привязь)     │             │         │

│   │       │                     │Страховочный строп         │             │До изн.│

│   │       │                     │(предохранительный строп)  │             │         │

│   │       │                     │В холодный период года     │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнВу    │    24   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │         │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │перчатки утепленные        │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│134│17436  │Пропитчик по         │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │огнезащитной пропитке│(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные или        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│135│17542  │Рабочий плодоовощного│Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │хранилища            │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Костюм для защиты от       │      Тн     │    18   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Сапоги резиновые формовые с│      В      │    12   │

│   │       │                     │утепленным вставным чулком │             │         │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │(перчатки трикотажные)     │             │         │

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │Респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При переборке, мойке,      │             │         │

│   │       │                     │сортировке картофеля,      │             │         │

│   │       │                     │корнеплодов дополнительно: │             │         │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники ПВХ            │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│136│17545  │Рабочий (машинист) по│Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │стирке и ремонту     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │спецодежды           │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником (фартук ПВХ с  │             │         │

│   │       │                     │нагрудником)               │             │         │

│   │       │                     │Тапочки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Полусапоги резиновые       │      В      │    12   │

│   │       │                     │Перчатки хлопчатобумажные  │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Нарукавники прорезиненные  │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │(нарукавники ПВХ)          │             │         │

│   │       │                     │При стирке и ремонте       │             │         │

│   │       │                     │специальной одежды,        │             │         │

│   │       │                     │загрязненной радиоактивными│             │         │

│   │       │                     │веществами:                │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │                     │фартук пластикатовый с     │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │ботинки специального       │      Рз     │    12   │

│   │       │                     │назначения (сапоги         │             │         │

│   │       │                     │резиновые)                 │             │         │

│   │       │                     │портянки хлопчатобумажные  │             │    12   │

│   │       │                     │(4 пары)                   │             │         │

│   │       │                     │или носки хлопчатобумажные │             │    12   │

│   │       │                     │(4 пары)                   │             │         │

│   │       │                     │перчатки нейритовые        │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    1    │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│137│17546  │Рабочий по уходу за  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │животными            │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Жилет утепленный из        │      Тн     │    24   │

│   │       │                     │вискозно-лавсановой ткани  │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │     ЗК20    │    12   │

│   │       │                     │(полусапоги резиновые для  │     Щ20     │         │

│   │       │                     │животноводческих           │             │         │

│   │       │                     │(свиноводческих)           │             │         │

│   │       │                     │комплексов)                │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в вивариях по   │             │         │

│   │       │                     │уходу за подопытными       │             │         │

│   │       │                     │животными, зараженными     │             │         │

│   │       │                     │патогенными микробами,     │             │         │

│   │       │                     │вирусами, грибами и        │             │         │

│   │       │                     │токсинами:                 │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │      Бм     │    6    │

│   │       │                     │жилет утепленный из        │      Тн     │    24   │

│   │       │                     │вискозно-лавсановой ткани  │             │         │

│   │       │                     │фартук клеенчатый с        │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      Бм     │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники клеенчатые     │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    12   │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │    12   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│138│17553  │Радиомеханик по      │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │обслуживанию и       │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │ремонту              │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │радиотелевизионной   │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │аппаратуры           │Фартук хлопчатобумажный с  │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Маска предохранительная    │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│139│17561  │Радиомонтер по       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │обслуживанию сетей   │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │телевидения и        │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │радиовещания         │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки кожаные           │     МиМп    │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │При работе на высоте       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │пояс предохранительный     │             │ Деж.│

│   │       │                     │лямочный или               │             │         │

│   │       │                     │страховочная привязь       │             │До изн.│

│   │       │                     │(удерживающая привязь)     │             │         │

│   │       │                     │страховочный строп         │             │До изн.│

│   │       │                     │(предохранительный строп)  │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │    СлТн20   │    24   │

│   │       │                     │на резиновой подошве       │             │         │

│   │       │                     │Зимой при работе на высоте │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│140│17787  │Распределитель работ │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      В      │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником или            │             │         │

│   │       │                     │фартук хлопчатобумажный с  │     ЗМи     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │Куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│141│17840  │Регенераторщик       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │отработанного масла  │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук виниловый с         │     НсНм    │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные на         │     МиНс    │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │      Нм     │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │     НсНм    │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│142│18000  │Ремонтировщик        │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │плоскостных          │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │спортивных сооружений│хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук хлопчатобумажный с  │     ЗМи     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При кошении газонных трав с│             │         │

│   │       │                     │применением газонокосилок  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │наушники противошумные     │             │До изн.│

│   │       │                     │(вкладыши противошумные)   │             │         │

│   │       │                     │При кошении газонных трав с│             │         │

│   │       │                     │применением триммеров      │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │      НС     │До изн.│

│   │       │                     │наушники противошумные     │             │До изн.│

│   │       │                     │(вкладыши противошумные)   │             │         │

│   │       │                     │При обработке газонных     │             │         │

│   │       │                     │растений инсектицидами,    │             │         │

│   │       │                     │пестицидами и другими      │             │         │

│   │       │                     │токсичными веществами      │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    ЯжЯаЯт   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе на высоте       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │пояс предохранительный     │             │ Деж.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │         │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │    СлТн30   │    24   │

│   │       │                     │на резиновой подошве       │             │         │

│   │       │                     │Зимой при работе на высоте │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│143│18005  │Ремонтировщик        │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    24   │

│   │       │респираторов и       │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │противогазов         │нагрудником                │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│144│18103  │Садовник             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Фартук хлопчатобумажный с  │     ЗМи     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Полуботинки кожаные        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Сапоги резиновые (галоши   │      Вн     │    24   │

│   │       │                     │ПВХ садовые)               │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│145│18112  │Санитар(ка)          │При влажной уборке и       │             │         │

│   │       │                     │дезинфекции помещения:     │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │туфли цельнорезиновые      │      В      │    24   │

│   │       │                     │(галоши резиновые)         │             │         │

│   │       │                     │перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │Зимой при уборке           │             │         │

│   │       │                     │неотапливаемых помещений   │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке (жилет│             │         │

│   │       │                     │утепленный)                │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│146│18114  │Сатураторщик         │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│147│18370  │Светокопировщик      │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│148│18397  │Сестра-хозяйка       │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │При работе с грязным бельем│             │         │

│   │       │                     │и другим мягким инвентарем │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│149│18598  │Сливщик-разливщик    │При сливе и наливе кислот и│             │         │

│   │       │                     │растворов щелочей          │             │         │

│   │       │                     │концентрацией до 20%:      │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К20     │    12   │

│   │       │                     │из молескина с             │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │кислот из молескина с      │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │    К20Щ20   │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы кислотозащитные   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │                           │    К50Щ20   │         │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При сливе и наливе кислот и│             │         │

│   │       │                     │растворов щелочей          │             │         │

│   │       │                     │концентрацией от 20 до 50%:│             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К50     │    12   │

│   │       │                     │из сукна кислотозащитного  │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │кислот из сукна            │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитного           │             │         │

│   │       │                     │белье нательное (2         │             │    12   │

│   │       │                     │комплекта)                 │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │    12   │

│   │       │                     │портянки хлопчатобумажные  │             │    12   │

│   │       │                     │(3 пары)                   │             │         │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │рукавицы кислотозащитные   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │или                        │    К50Щ20   │         │

│   │       │                     │рукавицы суконные шерстяные│    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При сливе и наливе кислот и│             │         │

│   │       │                     │растворов щелочей          │             │         │

│   │       │                     │концентрацией от 50 до 80%:│             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К80     │    9    │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    9    │

│   │       │                     │кислот из сукна шерстяного │             │         │

│   │       │                     │с кислозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │сапоги ПВХ                 │    К50Щ50   │    9    │

│   │       │                     │портянки хлопчатобумажные  │             │    12   │

│   │       │                     │(4 пары)                   │             │         │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │рукавицы кислотозащитные   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │или                        │    К50Щ20   │         │

│   │       │                     │рукавицы суконные шерстяные│    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При сливе и наливе кислот  │             │         │

│   │       │                     │концентрацией свыше 80%:   │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│      Кк     │    9    │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │         │

│   │       │                     │кислотоотталкивающей       │             │         │

│   │       │                     │пропиткой                  │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    9    │

│   │       │                     │кислот из сукна шерстяного │             │         │

│   │       │                     │с кислотоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │пропиткой                  │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │    9    │

│   │       │                     │портянки суконные (4 пары) │             │    12   │

│   │       │                     │перчатки из                │    КкЩ50    │До изн.│

│   │       │                     │поливинилхлорида           │             │         │

│   │       │                     │рукавицы кислотозащитные   │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │или                        │    К50Щ20   │         │

│   │       │                     │рукавицы суконные шерстяные│    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При сливе и наливе         │             │         │

│   │       │                     │токсичных химических       │             │         │

│   │       │                     │веществ:                   │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     Яжа     │    9    │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │         │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │     ЯжЯа    │ Деж.│

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    9    │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │         │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │     ЯжЯа    │    9    │

│   │       │                     │портянки хлопчатобумажные  │             │    12   │

│   │       │                     │(3 пары) или               │             │         │

│   │       │                     │носки хлопчатобумажные     │             │    12   │

│   │       │                     │(3 пары)                   │             │         │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │     ЯжЯа    │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │При сливе и наливе         │             │         │

│   │       │                     │нефтепродуктов:            │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от нефти │    НлмЭс    │    12   │

│   │       │                     │и нефтепродуктов из        │             │         │

│   │       │                     │смешанной антистатической  │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│    НлмЭс    │    12   │

│   │       │                     │нефти и нефтепродуктов из  │             │         │

│   │       │                     │смешанной антистатической  │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные на         │    МиНсНм   │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │         │

│   │       │                     │перчатки маслобензостойкие │     НсНм    │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой при сливе и наливе   │             │         │

│   │       │                     │нефтепродуктов             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │    ТнНлм    │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур,     │      Эс     │         │

│   │       │                     │нефти и нефтепродуктов из  │             │         │

│   │       │                     │смешанной антистатической  │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │сапоги кожаные утепленные  │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │на маслобензостойкой и     │     НсНм    │         │

│   │       │                     │нефтеморозостойкой подошве │             │         │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │При работе на высоте       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │пояс предохранительный     │             │ Деж.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │         │

│   │       │                     │При внутренних осмотрах и  │             │         │

│   │       │                     │ремонте емкостей           │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │противогаз шланговый       │             │До изн.│

│   │       │                     │пояс предохранительный     │             │ Деж.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │         │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│150│18602  │Смазчик              │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│151│18621  │Собаковод            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    24   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    12   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│152│18741  │Спасатель-           │Костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │    9    │

│   │       │противофонтанщик     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │Костюм для защиты от нефти │    НсмЭс    │ Деж.│

│   │       │                     │и нефтепродуктов из        │             │         │

│   │       │                     │смесовой антистатической   │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │Костюм защитный из         │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │влагонепроницаемой ткани   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Сапоги резиновые           │      В      │    18   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы резинотканевые    │    НсНмНт   │До изн.│

│   │       │                     │нефтеморозостойкие         │             │         │

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

│   │       │                     │Противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │     ТнВу    │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей отделкой │             │         │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36   │

│   │       │                     │подшлемник утепленный      │             │    24   │

│   │       │                     │сапоги кожаные утепленные  │     Тн20    │    36   │

│   │       │                     │на маслобензостойкой и     │     НсНм    │         │

│   │       │                     │нефтеморозостойкой подошве │             │         │

│   │       │                     │рукавицы утепленные с      │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │крагами                    │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│153│18854  │Стеклографист        │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │(ротаторщик)         │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│154│18858  │Стеклопротирщик      │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук ПВХ с нагрудником   │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе на высоте       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │предохранительный пояс     │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    24   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    12   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│155│18883  │Сторож (вахтер)      │При работе вахтером:       │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │             │         │

│   │       │                     │При работе сторожем:       │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │В холодное время года на   │             │         │

│   │       │                     │наружных работах           │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │полушубок                  │      Тн     │ Деж.│

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│156│18897  │Стропальщик          │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные с защитным │     МиМп    │    12   │

│   │       │                     │носком                     │    Мун50    │         │

│   │       │                     │Рукавицы брезентовые       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │При работе в местах        │             │         │

│   │       │                     │движения транспортных      │             │         │

│   │       │                     │средств дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │жилет сигнальный с         │      Со     │До изн.│

│   │       │                     │элементами из              │             │         │

│   │       │                     │световозвращающего         │             │         │

│   │       │                     │материала                  │             │         │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│157│19081  │Такелажник           │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные с защитным │     МиМп    │    12   │

│   │       │                     │носком                     │    Мун50    │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│158│19203  │Тракторист           │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные (сапоги    │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │кирзовые)                  │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│159│19213  │Транспортерщик       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в мокрых        │             │         │

│   │       │                     │условиях дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При перемещении нетоксичных│             │         │

│   │       │                     │пылящих грузов:            │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     МиПн    │    12   │

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│160│19217  │Транспортировщик     │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │При транспортировке        │             │         │

│   │       │                     │нетоксичных пылящих грузов:│             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │                     │капюшоном из               │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     МиПн    │    12   │

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При транспортировке мокрых │             │         │

│   │       │                     │грузов:                    │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ВуЗМи    │    12   │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани с   │             │         │

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    9    │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│161│19258  │Уборщик помещений    │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │(производственных,   │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │служебных)           │При уборке производственных│             │         │

│   │       │                     │помещений дополнительно:   │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │При влажной уборке         │             │         │

│   │       │                     │помещений дополнительно:   │             │         │

│   │       │                     │полусапоги резиновые       │      В      │    12   │

│   │       │                     │(галоши резиновые, туфли   │             │         │

│   │       │                     │цельнорезиновые)           │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При уборке душевых и       │             │         │

│   │       │                     │туалетов дополнительно:    │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный с     │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │При уборке производственных│             │         │

│   │       │                     │помещений в производстве   │             │         │

│   │       │                     │кислоты дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный с     │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К20Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │При уборке помещений, где  │             │         │

│   │       │                     │производится работа с      │             │         │

│   │       │                     │радиоактивными веществами, │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук пластикатовый с     │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │нарукавники пластикатовые  │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │полотенце                  │             │    1    │

│   │       │                     │Зимой при уборке           │             │         │

│   │       │                     │неотапливаемых помещений   │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке (жилет│             │         │

│   │       │                     │утепленный)                │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    36   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│162│19262  │Уборщик территорий   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах        │             │         │

│   │       │                     │движения транспортных      │             │         │

│   │       │                     │средств дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │жилет сигнальный с         │      Со     │До изн.│

│   │       │                     │элементами из              │             │         │

│   │       │                     │световозвращающего         │             │         │

│   │       │                     │материала                  │             │         │

│   │       │                     │При очистке, промывке и    │             │         │

│   │       │                     │дезинфекции урн, дворовых  │             │         │

│   │       │                     │мусоросборников            │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный с     │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │В холодное время года на   │             │         │

│   │       │                     │наружных работах           │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│163│19293  │Укладчик-упаковщик   │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │Фартук клеенчатый с        │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│164│19455  │Форсунщик            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│165│19555  │Чистильщик           │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При чистке емкостей ванн   │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный с  │    ЗМиВу    │До изн.│

│   │       │                     │водоотталкивающей пропиткой│             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе внутри емкостей │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │противогаз шланговый       │             │До изн.│

│   │       │                     │пояс предохранительный     │             │ Деж.│

│   │       │                     │лямочный                   │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│166│19599  │Швейцар              │Халат хлопчатобумажный     │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │Перчатки хлопчатобумажные  │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│167│19723  │Штемпелевщик этикеток│Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Перчатки хлопчатобумажные  │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│168│19778  │Электромеханик по    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │лифтам               │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой дополнительно:       │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │перчатки зимние двупалые   │      Тн     │До изн.│

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│169│19821  │Электромонтер        │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │диспетчерского       │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │оборудования и       │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │телеавтоматики       │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │         │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │         │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │    СлТн20   │    24   │

│   │       │                     │на резиновой подошве       │             │         │

│   │       │                     │перчатки зимние двупалые   │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│170│19832  │Электромонтер        │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │охранно-пожарной     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │сигнализации         │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │При работе на высоте       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │предохранительный пояс или │             │ Деж.│

│   │       │                     │страховочная привязь       │             │До изн.│

│   │       │                     │(удерживающая привязь)     │             │         │

│   │       │                     │страховочный строп         │             │До изн.│

│   │       │                     │(предохранительный строп)  │             │         │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │на резиновой подошве       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│171│19861  │Электромонтер по     │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │ремонту и            │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │обслуживанию         │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │электрооборудования  │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Каска защитная             │             │    24   │

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗП     │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном (костюм          │             │         │

│   │       │                     │влагозащитный)             │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │    24   │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │на резиновой подошве       │             │         │

│   │       │                     │перчатки зимние двупалые   │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│172│19954  │Эмульсовар           │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Фартук прорезиненный с     │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные на         │    МиНсНм   │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │         │

│   │       │                     │или                        │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые на        │    ВНсНм    │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Очки защитные              │      ЗН     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│173│20031  │Агент по снабжению   │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

│   │       │(сбыту)              │Перчатки комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│174│20066  │Администратор баз    │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │данных               │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│175│20072  │Администратор сервера│Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│176│20073  │Администратор сетей  │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │(администратор       │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │системный)           │                           │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│177│20190  │Архивариус           │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│178│21181  │Деж. по комнате  │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │отдыха (водителей    │                           │             │         │

│   │       │автомобилей,         │                           │             │         │

│   │       │пассажиров)          │                           │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│179│21298  │Декларант (агент     │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │таможенный)          │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│180│21299  │Делопроизводитель    │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│181│21744  │Диспетчер            │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │производства         │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    48   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│182│21792  │Документовед         │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│183│21818  │Заведующий архивом   │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │(техническим)        │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│184│21846  │Заведующий бюро      │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │(копировально-       │При занятости в            │             │         │

│   │       │множительным,        │копировально-множительном  │             │         │

│   │       │справочным, чертежно-│бюро:                      │             │         │

│   │       │копировальным,       │халат хлопчатобумажный из  │    ЗМиЭс    │    12   │

│   │       │билетным, по розыску │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │грузов и багажа,     │перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │информации о подходе │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │и прибытии грузов,   │дополнительно:             │             │         │

│   │       │учета переходов      │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │вагонов и др.)       │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│185│21900  │Заведующий камерой   │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │хранения             │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│186│21968  │Заведующий           │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │машинописным бюро    │                           │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│187│22075  │Заведующий складом   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные или        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    6    │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с горюче-       │             │         │

│   │       │                     │смазочными материалами,    │             │         │

│   │       │                     │нефтепродуктами:           │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от нефти │    НлмЭс    │До изн.│

│   │       │                     │и нефтепродуктов из        │             │         │

│   │       │                     │смесовой антистатической   │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │До изн.│

│   │       │                     │нефти и нефтепродуктов из  │             │         │

│   │       │                     │смесовой антистатической   │             │         │

│   │       │                     │ткани с                    │             │         │

│   │       │                     │масловодоотталкивающей     │             │         │

│   │       │                     │отделкой                   │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные на         │    МиНсНм   │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкой подошве  │             │         │

│   │       │                     │или                        │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │     ВНм     │    12   │

│   │       │                     │маслобензостойкие          │             │         │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки маслобензостойкие │     НсНм    │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы резинотканевые    │    НсНмНт   │До изн.│

│   │       │                     │нефтеморозостойкие         │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │         │

│   │       │                     │щелочами концентрацией от  │             │         │

│   │       │                     │20 до 50%:                 │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К50     │    12   │

│   │       │                     │из сукна кислотозащитного  │             │         │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │кислот из сукна            │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитного           │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │    12   │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │рукавицы кислотозащитные   │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с кислотами и   │             │         │

│   │       │                     │щелочами концентрацией от  │             │         │

│   │       │                     │50 до 80%:                 │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К80     │    12   │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │шлем для защиты от кислот  │             │    12   │

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │сапоги ПВХ                 │    К50Щ50   │    12   │

│   │       │                     │перчатки                   │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с пылящими и    │             │         │

│   │       │                     │сыпучими материалами:      │             │         │

│   │       │                     │костюм хлопчатобумажный из │    ЗМиПн    │    12   │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной           │             │         │

│   │       │                     │пыленепроницаемой ткани    │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │     МиПн    │    12   │

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │     МиПн    │До изн.│

│   │       │                     │пылезащитные               │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При работе с пестицидами и │             │         │

│   │       │                     │токсичными веществами:     │             │         │

│   │       │                     │комбинезон для защиты от   │     Яжат    │    12   │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │         │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │     Яжат    │До изн.│

│   │       │                     │белье нательное            │             │    12   │

│   │       │                     │(2 комплекта)              │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │    12   │

│   │       │                     │токсичных веществ          │             │         │

│   │       │                     │сапоги кожаные (полусапоги │      Ят     │    12   │

│   │       │                     │кожаные) или               │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │     ЯжЯа    │До изн.│

│   │       │                     │бахилы ПВХ                 │     ЯжЯт    │    12   │

│   │       │                     │нарукавники ПВХ            │     Яжат    │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    ЯжЯаЯт   │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │противогаз                 │             │До изн.│

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах и│             │         │

│   │       │                     │при работе в неотапливаемых│             │         │

│   │       │                     │помещениях дополнительно:  │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │головной убор зимний       │             │    36   │

│   │       │                     │валяная обувь              │     Тн20    │    48   │

│   │       │                     │галоши на валяную обувь    │             │    24   │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│188│22124  │Заведующий хозяйством│Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│189│22169  │Инженер              │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│190│22211  │Инженер-конструктор  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │При осуществлении          │             │         │

│   │       │                     │авторского надзора на      │             │         │

│   │       │                     │строительных площадках     │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      Вн     │    36   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│191│22216  │Инженер-лаборант     │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │металлографического        │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │каска защитная             │             │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │При проведении             │             │         │

│   │       │                     │металлографического анализа│             │         │

│   │       │                     │с применением кислот       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │микробиологических         │             │         │

│   │       │                     │лабораториях:              │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Б      │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │минералогического анализа: │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по анализу    │             │         │

│   │       │                     │газа и пыли:               │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │(респиратор)               │             │         │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по анализу    │             │         │

│   │       │                     │люминофоров,               │             │         │

│   │       │                     │кристаллооптики и          │             │         │

│   │       │                     │полярографических          │             │         │

│   │       │                     │измерений:                 │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по анализу    │             │         │

│   │       │                     │формовочных и шихтовых     │             │         │

│   │       │                     │смесей:                    │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по            │             │         │

│   │       │                     │ультразвуковому контролю:  │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях физико-       │             │         │

│   │       │                     │механических испытаний:    │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях пробирного    │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │радиометрических           │             │         │

│   │       │                     │лабораториях:              │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные или    │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с источниками   │             │         │

│   │       │                     │ионизирующего излучения    │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │полухалат пластикатовый    │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │фартук пластикатовый с     │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники пластикатовые  │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │щиток-экран индивидуальный │             │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │рентгеноспектрального      │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с источниками   │             │         │

│   │       │                     │рентгеновского излучения   │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук рентгенозащитный с  │      Ри     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор              │             │ Деж.│

│   │       │                     │рентгенозащитный           │             │         │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │рентгенозащитные           │             │         │

│   │       │                     │очки рентгенозащитные      │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │рентгеноструктурного       │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по испытанию  │             │         │

│   │       │                     │электроизоляционных        │             │         │

│   │       │                     │материалов:                │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях спектрального │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях химико-       │             │         │

│   │       │                     │бактериологического        │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │туфли кожаные или          │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях химического   │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │туфли кожаные или          │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │При работе с растворами    │             │         │

│   │       │                     │кислот и щелочей           │             │         │

│   │       │                     │концентрацией от 20 до 50% │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий       │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │    12   │

│   │       │                     │перчатки                   │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │сенситометрических         │             │         │

│   │       │                     │испытаний и                │             │         │

│   │       │                     │электроакустики:           │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │электромеханических        │             │         │

│   │       │                     │испытаний и                │             │         │

│   │       │                     │электроизмерений:          │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой при отборе проб на   │             │         │

│   │       │                     │открытом воздухе           │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    36   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│192│22226  │Инженер-механик      │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│193│22281  │Инженер по защите    │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │информации           │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│194│22339  │Инженер по           │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    24   │

│   │       │нормированию труда   │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │производствах минеральных  │             │         │

│   │       │                     │удобрений и кислот:        │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от кислот│     К80     │ Деж.│

│   │       │                     │из сукна шерстяного с      │             │         │

│   │       │                     │кислотозащитной отделкой   │             │         │

│   │       │                     │головной убор для защиты от│             │ Деж.│

│   │       │                     │кислот из сукна шерстяного │             │         │

│   │       │                     │с кислотозащитной отделкой │             │         │

│   │       │                     │ботинки на                 │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкой       │             │         │

│   │       │                     │подошве (полусапоги ПВХ)   │             │         │

│   │       │                     │перчатки                   │    К80Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│195│22354  │Инженер по           │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

│   │       │организации труда    │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│196│22365  │Инженер по охране    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18   │

│   │       │окружающей среды     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │(эколог)             │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│197│22366  │Инженер по охране    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18   │

│   │       │труда                │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│198│22371  │Инженер по пожарной  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18   │

│   │       │безопасности         │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│199│22378  │Инженер по подготовке│Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

│   │       │кадров               │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    48   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│200│22418  │Инженер по сварке и  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │дефектоскопии        │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работах по газовому и  │             │         │

│   │       │                     │жидкостному контролю       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук прорезиненный с     │     ВнОа    │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │     ВнОа    │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │     ВнОа    │До изн.│

│   │       │                     │перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При работах по магнитному и│             │         │

│   │       │                     │ультразвуковому контролю   │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │При работах по рентгено-,  │             │         │

│   │       │                     │гаммаграфированию          │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук рентгенозащитный с  │      Ри     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    12   │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │рентгенозащитные           │             │         │

│   │       │                     │очки рентгенозащитные      │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │При работе в местах, где   │             │         │

│   │       │                     │необходима защита головы,  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │каска защитная             │             │ Деж.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │сапоги кирзовые утепленные │     Тн20    │    36   │

│   │       │                     │Зимой при работе в местах, │             │         │

│   │       │                     │где необходима защита      │             │         │

│   │       │                     │головы, дополнительно:     │             │         │

│   │       │                     │подшлемник зимний          │             │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│201│22477  │Инженер-программист  │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│202│22486  │Инженер-системотехник│Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│203│22493  │Инженер-технолог     │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│204│22496  │Инженер-электроник   │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│205│22501  │Инженер-электрик     │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│206│22502  │Инженер-энергетик    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│207│22503  │Инженер-эргономист   │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│208│23048  │Конструктор          │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│209│23118  │Копировщик           │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Нарукавники                │     ЗМи     │До изн.│

│   │       │                     │хлопчатобумажные           │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│210│23157  │Лаборант             │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │металлографического        │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │каска защитная             │             │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │При проведении             │             │         │

│   │       │                     │металлографического анализа│             │         │

│   │       │                     │с применением кислот       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │микробиологических         │             │         │

│   │       │                     │лабораториях:              │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук ПВХ с нагрудником   │      Бм     │До изн.│

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Б      │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │минералогического анализа: │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по анализу    │             │         │

│   │       │                     │газа и пыли:               │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │(респиратор)               │             │         │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по анализу    │             │         │

│   │       │                     │люминофоров,               │             │         │

│   │       │                     │кристаллооптики и          │             │         │

│   │       │                     │полярографических          │             │         │

│   │       │                     │измерений:                 │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по анализу    │             │         │

│   │       │                     │формовочных и шихтовых     │             │         │

│   │       │                     │смесей:                    │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по            │             │         │

│   │       │                     │ультразвуковому контролю:  │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях физико-       │             │         │

│   │       │                     │механических испытаний:    │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях пробирного    │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │радиометрических           │             │         │

│   │       │                     │лабораториях:              │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные или    │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с источниками   │             │         │

│   │       │                     │ионизирующего излучения    │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │полухалат пластикатовый    │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │фартук пластикатовый с     │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Рз     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники пластикатовые  │      Рз     │ Деж.│

│   │       │                     │щиток-экран индивидуальный │             │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │рентгеноспектрального      │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При работе с источниками   │             │         │

│   │       │                     │рентгеновского излучения   │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук рентгенозащитный с  │      Ри     │ Деж.│

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор              │             │ Деж.│

│   │       │                     │рентгенозащитный           │             │         │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │рентгенозащитные           │             │         │

│   │       │                     │очки рентгенозащитные      │      Ри     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │рентгенострукторного       │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях по испытанию  │             │         │

│   │       │                     │электроизоляционных        │             │         │

│   │       │                     │материалов:                │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях спектрального │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные или          │      Г      │До изн.│

│   │       │                     │щиток защитный лицевой     │     НБХ     │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях химико-       │             │         │

│   │       │                     │бактериологического        │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    6    │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    6    │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │туфли кожаные или          │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях химического   │             │         │

│   │       │                     │анализа:                   │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │фартук прорезиненный       │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий с     │             │         │

│   │       │                     │нагрудником                │             │         │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │туфли кожаные или          │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │тапочки кожаные            │      З      │    12   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │    К50Щ20   │До изн.│

│   │       │                     │рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │нарукавники прорезиненные  │    К20Щ20   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │очки защитные              │     ЗНГ     │До изн.│

│   │       │                     │респиратор                 │             │До изн.│

│   │       │                     │противогаз фильтрующий     │             │До изн.│

│   │       │                     │полотенце хлопчатобумажное │             │    6    │

│   │       │                     │При работе с растворами    │             │         │

│   │       │                     │кислот и щелочей           │             │         │

│   │       │                     │концентрацией от 20% до 50%│             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │фартук виниловый           │    К50Щ50   │До изн.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкий       │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые ПВХ       │    К50Щ50   │    12   │

│   │       │                     │Перчатки                   │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │Нарукавники виниловые      │    К50Щ50   │ Деж.│

│   │       │                     │кислотощелочестойкие       │             │         │

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │сенситометрических         │             │         │

│   │       │                     │испытаний и                │             │         │

│   │       │                     │электроакустики:           │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │При занятости в            │             │         │

│   │       │                     │лабораториях               │             │         │

│   │       │                     │электромеханических        │             │         │

│   │       │                     │испытаний и                │             │         │

│   │       │                     │электроизмерений:          │             │         │

│   │       │                     │халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │головной убор из           │             │    12   │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полуботинки кожаные        │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │галоши диэлектрические     │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки диэлектрические   │      Эн     │ Деж.│

│   │       │                     │перчатки резиновые         │      Вн     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой при отборе проб на   │             │         │

│   │       │                     │открытом воздухе           │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │полусапоги кожаные         │     Тн20    │    36   │

│   │       │                     │утепленные                 │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│211│23187  │Мастер               │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│212│23331  │Мастер по контрольно-│Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │измерительным        │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │приборам и средствам │При работе в               │             │         │

│   │       │автоматики           │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│213│23350  │Мастер по ремонту    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│214│23355  │Мастер по ремонту и  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │обслуживанию         │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │электрооборудования  │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│215│23362  │Мастер по ремонту    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │оборудования         │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│216│23371  │Мастер по ремонту    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │технологического     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │оборудования         │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│217│23377  │Мастер по ремонту    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │транспорта           │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│218│23390  │Мастер по            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │эксплуатации и       │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │ремонту машин и      │При работе в               │             │         │

│   │       │механизмов           │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│219│23394  │Мастер производства  │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│220│23395  │Мастер               │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │производственного    │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │обучения             │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│221│23398  │Мастер               │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │производственного    │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │участка              │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│222│23409  │Мастер ремонтно-     │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │механической         │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │мастерской           │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│223│23416  │Мастер смены         │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│224│23428  │Мастер участка       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│225│23434  │Мастер цеха          │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│226│23485  │Механик              │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│227│23552  │Механик-наладчик     │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│228│23580  │Механик по ремонту   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │оборудования         │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│229│23583  │Механик по ремонту   │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │транспорта           │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│230│23592  │Механик производства │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│231│23607  │Механик участка      │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│232│23616  │Механик цеха         │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│233│23767  │Начальник            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │диспетчерской        │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │(производственно-    │При работе в               │             │         │

│   │       │диспетчерской) службы│производственных           │             │         │

│   │       │(отдела)             │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│234│23874  │Начальник            │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │(заведующий)         │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │мастерской (портовой,│При работе в               │             │         │

│   │       │ремонтной, ремонтно- │производственных           │             │         │

│   │       │механической,        │подразделениях организации │             │         │

│   │       │ремонтно-технической,│дополнительно:             │             │         │

│   │       │учебно-              │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │производственной     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │высшего учебного     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │заведения и др.)     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│235│24043  │Начальник смены      │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│236│24097  │Начальник участка    │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│237│24117  │Начальник            │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │хозяйственного отдела│                           │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│238│24125  │Начальник цеха       │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│239│24296  │Оценщик              │При оценке стоимости       │             │         │

│   │       │                     │транспортных средств:      │             │         │

│   │       │                     │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │При оценке стоимости       │             │         │

│   │       │                     │транспортных средств на    │             │         │

│   │       │                     │проезжей части дорог       │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │жилет сигнальный с         │      Со     │До изн.│

│   │       │                     │элементами из              │             │         │

│   │       │                     │световозвращающего         │             │         │

│   │       │                     │материала                  │             │         │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные утепленные │     Тн20    │    24   │

│   │       │                     │на маслобензостойкой       │     НсНм    │         │

│   │       │                     │подошве                    │             │         │

│   │       │                     │рукавицы утепленные        │      Тн     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│240│24434  │Программист-системный│Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│241│24435  │Программист          │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│242│24916  │Табельщик            │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│243│24932  │Техник               │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│244│24984  │Техник по защите     │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │информации           │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│245│25025  │Техник-программист   │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│246│25035  │Техник-технолог      │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│247│25040  │Техник-электроник    │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│248│25062  │Технолог             │Костюм хлопчатобумажный    │     ЗМи     │    18   │

│   │       │                     │(халат хлопчатобумажный)   │             │         │

│   │       │                     │При работе в               │             │         │

│   │       │                     │производственных           │             │         │

│   │       │                     │подразделениях организации │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │ботинки кожаные            │      Ми     │    24   │

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│249│25154  │Учетчик              │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │                     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│250│25284  │Чертежник            │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│251│25386  │Экспедитор           │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

│   │       │                     │Перчатки трикотажные       │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │куртка хлопчатобумажная на │      Тн     │    36   │

│   │       │                     │утепляющей прокладке       │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│252│25389  │Экспедитор по        │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    12   │

│   │       │перевозке грузов     │(костюм хлопчатобумажный)  │             │         │

│   │       │                     │Рукавицы комбинированные   │      Ми     │До изн.│

│   │       │                     │Зимой на наружных работах  │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │костюм для защиты от       │      Тн     │    48   │

│   │       │                     │пониженных температур из   │             │         │

│   │       │                     │хлопчатобумажной ткани     │             │         │

│   │       │                     │Для защиты от атмосферных  │             │         │

│   │       │                     │осадков при выполнении     │             │         │

│   │       │                     │наружных работ             │             │         │

│   │       │                     │дополнительно:             │             │         │

│   │       │                     │плащ непромокаемый с       │      Вн     │ Деж.│

│   │       │                     │капюшоном                  │             │         │

│   │       │                     │сапоги резиновые           │      В      │    24   │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│253│25446  │Электроник           │Халат из хлопчатобумажной  │    ЗМиЭс    │    18   │

│   │       │                     │антистатической ткани      │             │         │

├───┼───────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│254│25498  │Эргономист           │Халат хлопчатобумажный     │     ЗМи     │    18   │

└───┴───────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

Примечания:

1. Выдача работникам средств индивидуальной защиты производится в соответствии с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 мая 1999 г. N 67 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 54, 8/527).

Заместителю руководителя, на которого возлагаются должностные обязанности соответствующего руководителя в случае временного его отсутствия (отпуска, болезни, увольнения и прочего), а также выполнение определенных работ по управлению организацией (подразделением) или обеспечению ее деятельности, выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотренные в настоящих Типовых нормах для соответствующего руководителя.

2. При применении настоящих Типовых норм допускается замена предусмотренных нормами:

специальной одежды из хлопчатобумажной ткани и молескина на специальную одежду из других тканей, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

костюма в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на комбинезон из таких же тканей и материалов или из других тканей и материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

халата в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на костюм из таких же тканей и материалов или из других тканей и материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

костюма хлопчатобумажного из пыленепроницаемой ткани на костюм из молескина пылезащитного или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от нетоксичной пыли;

костюма для защиты от повышенных температур из сукна шерстяного с защитными накладками на костюм для защиты от повышенных температур из сукна полушерстяного с фенилоном и защитными накладками или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями до 100 град. С, конвективной теплоты;

костюма для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани на куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке и полукомбинезон хлопчатобумажный на утепляющей прокладке;

костюма для защиты от кислот из сукна кислотозащитного на костюм для защиты от кислот из полиэфирнохлопковой ткани с кислотоотталкивающей пропиткой или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от растворов кислот с массовой долей кислот от 20 до 50%;

костюма для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотозащитной отделкой на костюм для защиты от кислот из полиэфирной ткани с кислотоотталкивающей пропиткой или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от растворов кислот с массовой долей кислот от 50 до 80%;

костюма для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой на костюм для защиты от кислот из кислотозащитной ткани с полипропиленом или на костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от растворов кислот с массовой долей кислот свыше 80%;

костюма для защиты от нефти и нефтепродуктов из смешанной антистатической ткани с масловодоотталкивающей отделкой на костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от нефти, нефтепродуктов и статического электричества;

костюма из парусины полульняной с огнезащитной отделкой на костюм из парусины льняной с огнезащитной отделкой или на костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от искр и брызг расплавленного металла;

плаща непромокаемого с капюшоном на полуплащ непромокаемый с капюшоном;

фартука винилового с нагрудником, фартука поливинилхлоридного с нагрудником и фартука прорезиненного с нагрудником на фартук с нагрудником из других тканей и материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

головного убора для защиты от кислот из сукна кислотозащитного на головной убор для защиты от кислот из полиэфирнохлопковой ткани с кислотоотталкивающей пропиткой или головной убор из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от растворов кислот с массовой долей кислот от 20 до 50%;

головного убора для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотозащитной отделкой на головной убор для защиты от кислот из полиэфирной ткани с кислотоотталкивающей пропиткой или головной убор из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от растворов кислот с массовой долей кислот от 50 до 80%;

головного убора для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой на головной убор для защиты от кислот из кислотозащитной ткани с полипропиленом или головной убор из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от растворов кислот с массовой долей кислот свыше 80%;

головного убора для защиты от повышенных температур из сукна шерстяного с защитными накладками на головной убор для защиты от повышенных температур из сукна полушерстяного с фенилоном и защитными накладками или головной убор из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями до 100 град. С, конвективной теплоты;

головного убора для защиты от нефти и нефтепродуктов из смешанной антистатической ткани с масловодоотталкивающей отделкой на головной убор из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от нефти, нефтепродуктов и статического электричества;

сапог резиновых на сапоги поливинилхлоридные или сапоги из других полимерных материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

ботинок кожаных в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на сапоги кирзовые, полуботинки кожаные, полусапоги кожаные, туфли кожаные, тапочки кожаные;

ботинок кожаных на маслобензостойкой подошве в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на полусапоги кожаные на маслобензостойкой подошве, сапоги кирзовые на маслобензостойкой подошве;

ботинок кожаных с защитным носком в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на полусапоги кожаные с защитным носком, сапоги кирзовые с защитным носком;

ботинок кожаных пылезащитных в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на сапоги кожаные пылезащитные, полусапоги кожаные пылезащитные;

полуботинок кожаных в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на ботинки кожаные, туфли кожаные, тапочки кожаные;

полусапог юфтевых на термостойкой подошве в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на сапоги юфтевые с укороченными голенищами на термостойкой подошве, сапоги кирзовые с защитным носком на термостойкой подошве;

полусапог кожаных в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на сапоги кирзовые, ботинки кожаные;

сапог кирзовых утепленных на валяную обувь со сроком носки 48 месяцев и галоши на валяную обувь со сроком носки 24 месяца, сапоги валяные с резиновым низом или полусапоги кожаные утепленные со сроком носки 24 месяца;

валяной обуви и галош на валяную обувь на сапоги валяные с резиновым низом или сапоги кирзовые утепленные со сроком носки 24 месяца;

перчаток резиновых на перчатки из полимерных материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

перчаток на рукавицы, аналогичные по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

перчаток трикотажных и перчаток хлопчатобумажных на перчатки из других материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

рукавиц на перчатки, аналогичные по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

рукавиц брезентовых на рукавицы из других тканей и материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;

нарукавников виниловых, нарукавников поливинилхлоридных и нарукавников прорезиненных на нарукавники из других тканей и материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам.

3. Средства индивидуальной защиты, указанные в скобках, взаимозаменяемые.

4. Сроки носки средств индивидуальной защиты, выдаваемых в качестве дежурных, в каждом конкретном случае в зависимости от характера и условий труда устанавливаются нанимателем по согласованию с профсоюзом или иным уполномоченным работниками органом.

Указанные сроки должны быть не менее сроков носки средств индивидуальной защиты, выдаваемых для работников данного производства.

Работникам, выполняющим работы на территориях зон отчуждения и отселения, определенных Законом Республики Беларусь от 12 ноября 1991 года "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., N 35, ст. 622), а также непосредственно проводящим в лабораторных условиях научные исследования с материалами, загрязненными радионуклидами, сроки носки средств индивидуальной защиты могут быть уменьшены при загрязнении неснимаемыми радионуклидами выше допустимых норм.

5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, противогазы и другие) со сроком носки До изн. или отдельные части этих средств (фильтрующие коробки, фильтрующие патроны, фильтры, соединительные шланги и тому подобное) подлежат замене при истечении времени защитного действия, сроков службы, хранения, эксплуатации, а также несоответствии значений показателей качества, определяющих защитные свойства названных средств индивидуальной защиты (их отдельных частей), значениям, установленным в стандартах, технических условиях на средства конкретного класса, типа.

6. Перчатки из резины и перчатки из полимерных материалов должны иметь хлопковую основу или хлопковую прокладку.

При обеспечении работников перчатками из резины и перчатками из полимерных материалов, не имеющих хлопковой основы или хлопковой прокладки, дополнительно к ним должны выдаваться перчатки хлопчатобумажные со сроком носки До изн..

7. В зависимости от условий труда работникам могут дополнительно выдаваться:

для защиты от атмосферных осадков - плащ непромокаемый с капюшоном или полуплащ непромокаемый с капюшоном, выдаваемый в качестве дежурного;

для защиты головы от механических повреждений, воды и электрического тока - каска защитная, выдаваемая в качестве дежурной;

для защиты рук от истирания - перчатки трикотажные или рукавицы комбинированные со сроком носки До изн.;

для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ - перчатки резиновые со сроком носки До изн.;

для защиты ног от воды и растворов нетоксичных веществ - сапоги резиновые со сроком носки 24 месяца;

для защиты органов зрения от воздействия твердых частиц, газов, пыли, брызг жидкостей, ультрафиолетового, инфракрасного и лазерного излучений, слепящей яркости света, радиоволн - защитные очки соответствующего вида со сроком носки До изн.;

для защиты лица от воздействия твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, слепящей яркости света, радиоволн СВЧ-диапазона - защитные щитки соответствующего вида со сроком носки До изн.;

для защиты органов слуха от шума - наушники или вкладыши противошумные со сроком носки До изн.;

для защиты органов дыхания от паров, газов, пыли, дыма, а также от содержащихся в них радионуклидов - респираторы или противогазы со сроком носки До изн.;

для защиты от падения с высоты - пояс предохранительный лямочный, выдаваемый в качестве дежурного, или страховочная привязь (удерживающая привязь) со страховочным стропом (предохранительным стропом) со сроком носки До изн..

8. Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам осуществляется:

для средств защиты органов зрения по ГОСТ 12.4.013-85 "Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия", утвержденному постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 мая 1985 г. N 1336;

для средств защиты лица по ГОСТ 12.4.023-84 "Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля", утвержденному постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 ноября 1984 г. N 3970;

для одежды специальной, обуви специальной и средств защиты рук по ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация", утвержденному постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6082;

для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания по:

СТБ ГОСТ Р 12.4.191-2006 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия", утвержденному постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 13 января 2006 г. N 3;

СТБ ГОСТ Р 12.4.192-2006 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия", утвержденному постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 13 января 2006 г. N 3;

СТБ ГОСТ Р 12.4.193-2006 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические условия", утвержденному постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 13 января 2006 г. N 3.

